SCAMBIATORE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA N°1
· Potenza termica: 60 kW
· Temperatura acqua in entrata - lato primario: 65°C
· Temperatura acqua in uscita - lato primario: 50°C
· Temperatura acqua in uscita- lato secondario: 60°C
· Temperatura acqua in entrata - lato secondario: 40°C
SCAMBIATORE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA N°2
· Potenza termica: 60 kW
· Temperatura acqua in entrata - lato primario: 65°C
· Temperatura acqua in uscita - lato primario: 50°C
· Temperatura acqua in uscita- lato secondario: 60°C
· Temperatura acqua in entrata - lato secondario: 40°C
SCAMBIATORE PRODUZIONE ACQUA CALDA PISCINA NUOTATORI
· Potenza termica: 150 kW
· Temperatura acqua in entrata - lato primario: 65°C
· Temperatura acqua in uscita - lato primario: 50°C
· Temperatura acqua in uscita- lato secondario (piscina): 31°C
· Temperatura acqua in entrata - lato secondario (piscina): 28°C
SCAMBIATORE PRODUZIONE ACQUA CALDA PISCINA BAMBINI
· Potenza termica: 25 kW
· Temperatura acqua in entrata - lato primario: 65°C
· Temperatura acqua in uscita - lato primario: 50°C
· Temperatura acqua in uscita- lato secondario (piscina): 31°C
· Temperatura acqua in entrata - lato secondario (piscina): 28°C

