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(Per qualsiasi problema inerente alla trasmissione, si prega di telefonare)
Oggetto:  Offerta  Fiorini rif.ACS abitazione via Majorana n.1 Castenaso(BO)

N.1 Termo accumulo inerziale per impianti di riscaldamento con sorgenti termiche a  funzionamento discontinuo.  Realizzato in acciaio al carbonio grezzo internamente e  verniciato esternamente, coibentato con Fibra di Poliestere da 100 mm e finitura esterna in PVC colorato.
Pressione massima d’esercizio:  6 bar 
Temperatura massima di esercizio:  95°C
Capacità:   lt 3000 (verticale)
Con 1 serpentino nella parte bassa del serbatoio
Marca  FIORINI
Modello  PUFFER PFB  3000                        €     2.973,30     

  
N.2 SET-80 PENSILI:
 GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPOSTO DA:
-Scambiatore a piastre SALDO BRASATO, in acciaio inox AISI 316
-Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 5400 l/h, prevalenza residua 4.0 m.c.a.
-Flussimetro in mandata sul circuito ACS
-Connessioni:
 -Ingresso/uscita circuito primario: filettato GAS 1"1/2
 -Ingresso/uscita circuito secondario: filettato GAS 1"1/4
-Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio e termoformato predisposto per staffaggio a aparete
 -larghezza: 370 mm
 -altezza: 590 mm
 -profondità: 194 mm
-alimentazione 230V
-Centralina elettronica di regolazione (funzione controllo ricircolo, miscelatrice, deviatrice, antilegionella, CASCATA)
-NOTA BENE: portata minima di accensione = 1 l/min

       Mod. SET-80  PENSILI                      €  2.198,90 cad.    

                         
         N.2 Kit cascata per Set 80                   €    436,15  cad.
         N.1 Kit ricircolo sanitario (senza pompa) €  39,60


IN VARIANTE 

N.1 SET-120: GRUPPO DI SCAMBIO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA COMPOSTO DA:
-Scambiatore a piastre ispezionabili, in acciaio inox AISI 316
-Pompa di ricircolo lato primario, portata nominale 14000 l/h, prevalenza residua 2.0 m.c.a.
-Flussimetro montato sul circuito secondario
-Connessioni:
 -Ingresso/uscita circuito primario: filettato GAS 1"1/2
 -Ingresso/uscita circuito secondario: filettato GAS 1"1/4
-Gruppo pre-assemblato ed inserito in box in alluminio con pannellatura ispezionabile completo di coibentazione per scambiatore e tubazioni.
 -larghezza: 1005 mm
 -altezza: 871 mm
 -profondità: 484 mm
-alimentazione 230V
-Centralina elettronica di regolazione (funzione controllo ricircolo, miscelatrice, deviatrice, antilegionella, CASCATA)
-NOTA BENE: portata minima di accensione = 10 l/min

       Mod. SET-120                       €   6.109,95 




Prezzi netti cadauno
Trasporto € 262,50 netti totali bordo camion
Iva esclusa
Offerta valida 30 gg
Avviamento se richiesto considerare €  120,00 nette

                                                                      Grazie ciao

	Co Ri Is  s.n.c.
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