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1 PREMESSA

L’intervento proposto, depositato con S.C.I.A. del 13/11/2020, PG: 460115/2020, costituisce variante al Permesso di Costruire n° 362/2019 del 08/11/2019.

Tale P.d.C. fa seguito alla stipula della Convenzione con il Comune di Milano in data 22/11/2017, registrata a Milano 2, il 30/11/2017, n° 58730, Serie 1T e trascritta all’Agenzia del Territorio, ufficio Milano 1 in data 05/12/2017, al n° 86240/58610.

L’intervento autorizzato, per opere di nuova edificazione e ampliamento, prevedeva la realizzazione di un edificio residenziale di tre piani fuori terra più un piano interrato ed un sottotetto s.p.p. oltre all’ampliamento, al piano terra, di un edificio esistente a destinazione commerciale.

L’immobile oggetto di intervento è sito nel Comune di Milano (MI), tra via Tocqueville e via Pasubio, zona di decentramento 9, ed è censito al N.C.E.U. del Comune di Milano al foglio 265, mappale nii 414
L’intervento in variante prevede il mantenimento inalterato della sagoma esterna del progetto precedente, vincolato dalla Convenzione stipulata in data 22/11/2017, rivisitandone l’aspetto in chiave contemporanea. Viene eliminato lo sporto della copertura per dare all’immobile una linea più essenziale e vengono sostituite le finiture di tipo tradizionale previste dal progetto precedente con soluzioni moderne.

La suddivisione planimetrica in tre parti, due laterali con maggiore profondità ed una centrale a profondità ridotta, viene accentuata dalla diversa finitura delle facciate. Sulle parti laterali si prevedono bucature regolari a segnare verticalmente il prospetto ed un rivestimento con lastre di pietra.

Nella parte centrale i vuoti sono posti in maniera irregolare e il rivestimento sarà realizzato con lastre di gres porcellanato con finitura “tecnica”. Le bucature saranno, inoltre, caratterizzate dalla presenza di frangisole con lamelle in legno.

La copertura sarà metallica e priva di cornicioni o sporti.

La variante prevede anche la realizzazione di un piano interrato che occupa l’intero sedime del fabbricato residenziale nonché la realizzazione di un’autorimessa interrata sottostante al parcheggio esterno già previsto dal progetto approvato.

Lo spazio interno viene modificato per la creazione di più unità immobiliare che abbiano superficie più consona alle richieste di mercato. Vien quindi ridistribuita la SLP di progetto portandone parte anche al piano sottotetto.

All’esterno vengono mantenuti i giardini di pertinenza delle singole unità abitative e il parcheggio su via Tocqueville.

A seguito della lettura della cartografia storica del lotto è emerso che sino alla metà del secolo scorso sull’area insisteva una roggia, così come evidenziato dalla cartografia allegata. Il progetto in variante vuole recuperare questa testimonianza inserendo la presenza del corso d’acqua posizionandolo a ridosso dell’immobile. I giardini, inoltre, non saranno posti in piano ma avranno andamento movimentato.

1.1 Soggetti interessati

Nel testo della presente descrizione la Società appaltante viene sempre brevemente denominata “Committente”. L’Impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori, diretta contraente e responsabile nei confronti della Committente, viene brevemente denominata “Impresa”. La Direzione Lavori viene sempre indicata con la sigla DL.

1.2 Oggetto delle opere

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, le forniture di manufatti, gli impianti e quanto altro occorra per dare il fabbricato completo in ogni loro parte, ripulito ed agibile, pronti per essere senz’altro consegnati agli aventi diritto, nonché la costruzione dei box interrati, di tutte le opere in sottosuolo, le recinzioni e la sistemazione delle aree in superficie come piazzali, sistemazione terra, piantumazioni, ecc.

Lo stabile e tutte le altre opere avranno la consistenza e la destinazione contemplata nella presente descrizione e nei disegni di progetto. 

E’ quindi inteso che tutto quanto non fosse esplicitamente escluso nella presente descrizione, ma risulti necessario a dare gli edifici e le altre opere complete in ogni loro parte, sia interamente a carico dell’Impresa che pertanto dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le opere, alla fornitura ed all’installazione di tutti gli impianti ed i manufatti, alle prestazioni e somministrazioni di mano d’opera e di materiali, alle assistenze murarie tutte in genere per dare gli stabili, gli annessi e le dipendenze, le recinzioni e le sistemazioni in superficie, complete in ogni loro parte.

Pertanto i disegni e la descrizione di cui alla presente descrizione delle opere si intendono semplicemente atti a desumere la destinazione e le caratteristiche salienti delle opere appaltate, ed hanno valore meramente indicativo e comunque non restrittivo.

Riconfermato qui il carattere globale dell’impegno dell’impresa, poiché ciò corrisponde agli impegni contrattuali, si precisa che, in particolare e fra l’altro, sono a carico dell’impresa tutte le opere murarie e le assistenze, anche tecniche e meccaniche, in aiuto al personale altamente specializzato appartenente alle diverse Ditte Installatrici: e ciò per dare i manufatti ed ogni loro parte in opera perfettamente funzionanti.

Si intendono quindi a carico dell’Impresa, oltre che la regia generale delle opere e l’assistenza tecnica:

1. tutte le prestazioni di manovalanza e di personale anche specializzato, le forniture e le somministrazioni ed i noleggi di tutti i mezzi d’opera: attrezzature, ponteggi, macchinari, mezzi di cantiere e quant’altro;

2. tutte le attuazioni antinfortunistiche e per la protezione di tutte le opere, manufatti ed impianti, ancorché non prodotti, eseguiti o forniti direttamente dall’Impresa, il loro immagazzinamento, lo scarico, i trasporti di qualsiasi genere, gli spostamenti verticali e orizzontali nell’ambito del cantiere, la sorveglianza, la finale opera di pulizia e di allontanamento di tutto il materiale di risulta, avanzato non utilizzato od abbandonato, dal luogo del lavoro.

1.3 Operazioni preliminari

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa accerterà che non vi siano nell’ambito del cantiere acquedotti ed altri manufatti, od impianti ad impronta di utilità pubblica o privata la cui presenza possa far presumere l’insorgenza di servitù. In tal caso sarà cura dell’Impresa ed a Suo carico ogni lavoro per la rimozione e/o lo spostamento dell’impianto o manufatto se si tratta di utilità privata; se invece sarà di utilità pubblica dovrà rendere edotta la DL per i provvedimenti del caso.

L’Impresa prima dell’appalto e comunque prima di dar corso ai lavori, dovrà rendersi conto dello stato del terreno (suolo ed area) onde stabilire i vari oneri per accessi, strade provvisorie, qualità e consistenza del suolo e sottosuolo, presenza d’acqua, recinzioni ecc.

Dovrà in particolare eseguire prove e saggi sul comportamento del terreno di fondazione, con presentazione delle conclusive rilevate in base alla circolazione di stabilità.

L’impresa, eseguiti i citati rilievi, prove ed indagini, presenterà alla DL il piano di organizzazione del cantiere, con dettagliata indicazione dei lavori accessori dipendenti da tutto quanto sopra menzionato, i cui conseguenti oneri devono intendersi compresi nel prezzo forfetario di appalto.

1.4 Tracciamenti

Il tracciamento delle opere da eseguire sarà fatto dall’impresa in base ai disegni che le saranno forniti all’uopo dalla Committente.

L’Impresa dovrà, a tale scopo, avere disponibili gli strumenti topografici necessari ed i loro accessori e dovrà fissare sul terreno i segnali; dovrà fornire abili canneggiatori occorrenti per la verifica dei tracciamenti. Quantunque i tracciamenti siano verificati dal personale dirigente della Committente, sarà sempre unica e sola responsabile della loro esattezza l’impresa, la quale dovrà in ogni tempo, sino al collaudo finale, se necessario, demolire e riformare a proprie spese quelle opere che non fossero state tracciate esattamente secondo i piani ed i disegni consegnatile dalla Committente.

Inoltre l’Impresa è tenuta a rispettare i dettami dei competenti Uffici Tecnici Comunali relativi agli allineamenti (punti fissi) ed alle quote dei piani marciapiedi.

1.5 Norme generali di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori e le forniture dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con materiali della migliore qualità in commercio, con valenti tecnici, capaci maestranze e con le cautele e la diligenza dovute, in piena conformità ai disegni di progetto, per i quali è a valere sempre quello in scala maggiore, alle norme tecniche più aggiornate, nonché agli ordini di servizio che la DL o la Committente comunicherà all’impresa nel modo che riterrà più opportuno nei singoli casi.

I lavori che saranno riconosciuti eseguiti non con la dovuta diligenza ed abilità o con materiali non conformi ed accettati devono essere rifatti, senza che per tale giudizio insindacabile della DL l’Impresa possa rifiutarsi di eseguirli o trarne argomento per chiedere compensi di sorta, rimborsi od altro.

L’Impresa deve infine prestare la maggiore cura e la massima attenzione per il buon andamento dei lavori, osservare strettamente al riguardo le disposizioni di legge, le norme del Regolamento Edilizio e tutto quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.

1.6 Prove su materiali, campioni, campionature

L’Impresa dovrà eseguire a suo carico, su tutti i materiali richiesti dalla DL, le prove prescritte per legge. Il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio, dovrà essere effettuato secondo le norme di legge, in presenza di un incaricato della DL, ed i risultati delle prove dovranno essere comunicati alla stessa DL per iscritto.

L’impresa dovrà inoltre allestire il campione per ogni tipo di manufatto, che la DL vorrà richiedere, in base ai disegni ed alle istruzioni della stessa.

Su richiesta della DL dovranno inoltre essere presentati per l’approvazione i campioni dei materiali occorrenti per le varie opere, nonché di quelli da impiegarsi per tutti i rivestimenti e le finiture esterne.

Tali campioni, ove possibile, dovranno essere eseguiti su pezzi staccati da poter conservare in luogo riparato, onde accertare, al collaudo dei lavori, che i colori e le caratteristiche in genere non risultino alterati.

1.7 Consegna dei lavori e delle opere

Ultimati i lavori, l’Impresa è tenuta a consegnare alla DL, od a persona da questi incaricata, gli edifici e le opere esterne completamente ultimate; ha l’obbligo, in particolare, di consegnare perfettamente pulite le maniglie e le ferramenta degli infissi, i marmi, i pavimenti in genere, le parti nichelate, zincate o cromate, i vetri, gli apparecchi igienici ed elettrici, nonché quanto altro possa essere stato imbrattato, specie da malta, colori e vernici.

Fermo rimane per l’Impresa l’obbligo di provvedere a quei ritocchi che ancora si rendessero necessari prima della consegna definitiva. 

L’Impresa ha infine l’obbligo, a lavori ultimati, di provvedere allo sgombero ed alla rimozione di tutto il cantiere e delle installazioni ed opere provvisorie connesse e dipendenti all’esecuzione dei lavori stessi e la diligente pulizia di tutte le superfici coperte e scoperte costituenti il complesso di cui al presente appalto.

1.8 Installatori

La denominazione di “installatore” si riferisce alla ditta od organizzazione che eseguirà la fornitura e/o l’installazione in opera di tutte quelle parti della costruzione che correntemente sono comprese nella dizione “impianti”.

Tali impianti vengono infatti generalmente eseguiti da ditte specializzate che non si identificano con l’Impresa esecutrice delle opere strutturali e civili componenti la costruzione; ma si conferma che responsabile nei confronti della Committente rimane pur sempre e tuttavia l’Impresa.

L’installatore deve risultare iscritto negli appositi particolari Albi, ove esistano; deve essere di provate capacità tecniche ed organizzative e ben visto dalla Committente.

In ogni caso il nominativo deve essere sottoposto all’approvazione preventiva della Committente e della DL, la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di rifiutare il nominativo stesso e di richiederne la sostituzione. 

1.9 Prescrizioni eventualmente non specificate nel presente capo/i della descrizione

Per ogni prescrizione in ordine a modalità di esecuzione delle opere, qualità tipo e caratteristiche dei materiali e delle malte, a norme e metodi di misurazione non descritte - per brevità - nella presente Descrizione, l’Impresa è tenuta ad assoggettarsi a quanto descritto nel “Contratto d’appalto tipo dell’Ordine degli Ingegneri di Milano” e nel capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici, essendo convenuto che in caso di discrepanza tra i due testi valga l’interpretazione più favorevole per la Committente.

1.10 Avvertenza alla descrizione lavori – marche citate

Nella descrizione di opere e forniture viene fatto riferimento a molteplici marche di materiali, manufatti e prodotti finiti.

Si chiarisce che tali riferimenti hanno valore indicativo e chiarificatore e non restrittivo, nel senso che è ammessa l’alternativa di sostituzione con materiali, manufatti o prodotti finiti, giudicati a tutti gli effetti equivalenti dalla DL.

Pertanto ogni qualvolta vengano citati nel testo materiali, manufatti, prodotti finiti, impianti, apparecchi o quant’altro di una marca o di produzione di una ditta, ovvero di un particolare tipo, il testo stesso deve intendersi espressamente integrato come segue: “…… o equivalente accettato/a…”.

Il testo dei paragrafi che seguono è atto a dare la descrizione dei lavori, delle opere, dei manufatti ed impianti, nonché le prescrizioni per la loro esecuzione che integra e completa quanto specificato nei disegni di progetto.

La Committente e la DL si riservano tuttavia di integrare il presente capitolato, al fine di ulteriormente precisare, ove occorra, con particolari disposizioni per tutto quanto risulti necessario a dare l’edificio e tutte le altre opere complete in ogni loro parte.

Le comunicazioni al riguardo avranno sempre forma scritta ed il relativo testo si intende, sin d’ora ed a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

1.11 Elenco dei materiali
La Ditta offerente dovrà indicare, per ogni articolo, il relativo costo totale da considerarsi in opera e quindi comprensivo della fornitura, della posa in opera a regola d’arte, degli oneri relativi ed utili d’Impresa, spese di viaggio, trasferte, assistenza tecnica, disegni ed ogni opera accessoria necessaria al compiuto svolgimento delle varie lavorazioni etc. (a meno che non sia diversamente precisato).

La Ditta offerente dovrà altresì indicare, laddove previsto, il relativo costo unitario.

1.12 Quantità dei materiali
Si precisa che l’eventuale conteggio delle quantità al fine di formulare il prezzo a corpo dell’appalto è a carico dell’Impresa offerente ed è puramente indicativo e con la sola funzione di definire l’ordine dimensionale dell’opera, non allo scopo di una verifica a consuntivo in quanto l’appalto è a forfait globale chiuso.

Resta inteso, pertanto, che l’Impresa ha l’onere di eseguire le opere così come previste dagli elaborati di progetto e dalla descrizione delle opere, senza alcuna possibilità di richiedere, nel corso dei lavori, varianti per maggiori forniture, completando il lavoro con tutte quelle opere accessorie necessarie per consegnare il lavoro a regola d’arte, anche se non espressamente indicate, per cui l’eventuale mancanza, nel seguente elenco, di materiali e/o lavorazioni comunque necessari al buon esito dei lavori, dovranno essere evidenziati e - in ogni caso - inseriti nella fornitura.

2 PREPARAZIONE DEL CANTIERE
2.1 Allestimento cantiere

Formazione di impianto di cantiere, compreso smontaggio, sgombero e pulizia a fine lavori, rispondente ai seguenti requisiti:

2.2 Opere provvisionali

L’area d’intervento dovrà essere delimitata mediante recinzione costituita da piantoni e assiti in legno, dotata di accesso pedonale e carrabile, dalla strada pubblica Via Tocqueville tramite cancello.

Dovrà essere garantito l’accesso carraio e pedonale al piazzale della proprietà confinante mediante installazione di ponte JPB Pedestrian o altra soluzione in alternativa da proporre. All’interno dell’area di cantiere è presente un locale interrato di altra proprietà. Tale area è, quindi, da intendersi interdetta al passaggio dei mezzi di cantiere. Sempre all’interno dell’area vi è una condotta fognaria proveniente dagli edifici a contorno. Tale linea dovrà essere deviata e mantenuta in efficienza per tutta la durata del cantiere sino al definitivo spostamento della stessa, vedi Tav. S01. Si renderà necessaria, inoltre, la realizzazione di tettoia atta ad impedire la caduta dall’alto di materiale e di protezioni laterali con rete. Si dovrà creare impianto di illuminazione e predisporre cancello temporaneo per l’accesso alla proprietà confinante. Prima del posizionamento dello stesso ponte dovranno essere espletate tutte le necessarie formalità con gli uffici comunali quali per esempio l’occupazione suolo pubblico.

Il cantiere dovrà essere attrezzato per il deposito e ricovero dei materiali e macchinari, della baracca di cantiere, ufficio per la D.L., cartello delle dimensioni regolamentari, illuminazione notturna, segnaletica di sicurezza, impianto di betonaggio e quant'altro necessario per rendere il cantiere funzionante ed operativo a norma di Legge.

Una copia completa della pratica edilizia autorizzativa e di tutti gli elaborati progettuali aggiornati verrà conservata, a cura dell’Impresa, nell’ufficio di cui sopra a disposizione della D.L..

2.3 Pratiche amministrative

Si intendono a carico della ditta Appaltatrice l’espletamento delle seguenti pratiche:

· pratica rumore;

· pratica cemento armato;

· progetto ponteggi;

· autorizzazioni per accesso e occupazione suolo pubblico (Cesata);

· autorizzazioni legate ad eventuali limitazioni per il normale svolgimento del cantiere stesso;

e quant’altro richiesto per il prosieguo delle opere.

2.4 Igiene e sicurezza

All’interno dell’area di cantiere dovranno essere predisposti i locali spogliatoi e i servizi igienici completi di docce e quanto altro necessario ai sensi della vigente normativa sugli ambienti di lavoro. L’allestimento deve tener conto di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento che costituisce parte integrante del presente documento.

2.5 Utenze

Il cantiere dovrà essere dotato di:

· impianto elettrico completo di messa a terra compresa la richiesta di allaccio all’Ente competente e relativa denuncia all’ISPESL;

· impianto idraulico temporaneo ad uso cantiere compresa la richiesta di allaccio all’Ente competente (fognatura e acquedotto);

· impianto telefonico temporaneo ad uso cantiere compresa la richiesta di allaccio all’Ente competente.

Tutti i relativi consumi saranno a carico dell’Appaltatrice.

2.6 Ponteggi

L’appalto comprende l’esecuzione e il noleggio, per la durata dei lavori, di ponteggi tubolari in acciaio a servizio del nuovo edificio, eseguiti secondo le norme vigenti completo di scale di accesso, tutti gli accessori, occhielli di ancoraggio, impalcato in metallo o in tavole da ponte, fermapiede e parapetto, reti di protezione, segnaletica, illuminazione notturna, impianto di messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche e quant'altro necessario per dare l'opera finita.

Compreso progetto e relazione di calcolo e l’onere di eventuali pratiche ad essi legate pratiche e oneri legati ad occupazioni temporanee, mantovane e teli di protezione, segnaletica e quant’altro necessario per la realizzazione del fabbricato in oggetto.

2.7 Trabatelli e ponteggiature interne

L’approntamento del cantiere comprende anche la creazione di trabatelli e ponteggiature interne ove necessarie per la gestione in sicurezza del lavoro tenuto conto delle altezze interne dei locali e delle opere da realizzarsi nella tromba del vano scale.

Smontaggio, sgombero e pulizia a fine lavori.

2.8 Gru

Provvista e posa di gru automontante. La gru dovrà avere caratteristiche adeguate al normale svolgimento del cantiere per il carico, lo scarico, gli spostamenti dei materiali e quant’altro necessario alla corretta esecuzione delle opere per tutta la sua durata




Le opere di cui ai punti precedenti sono da considerarsi comprese nella quotazione del lavoro e non devono quindi essere quotate a parte.
3 OPERE PREPARAZIONE AREA

3.1 Premesse

L’impresa dovrà provvedere all’esecuzione di tutti gli scavi, di qualsiasi tipo e sezione, intesi a dare tutte le opere relative al complesso immobiliare compiute e finite in ogni loro parte, compresi quelli necessari per la realizzazione di tutti gli allacciamenti definitivi alle reti dei servizi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombinamenti, reinterri o per la formazione di sottofondi di strade, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla DL, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

Nel caso improbabile in cui durante l’escavazione del terreno si rinvenissero reperti aventi interesse archeologico, l’Impresa è tenuta a darne immediato avviso, e prima di ogni altro alla DL che impartirà le disposizioni del caso. Dovranno comunque essere usate tutte le avvertenze per evitare danneggiamenti alle cose trovate le quali restano di proprietà della Committente che, come tale potrà disporne a suo piacimento. L’Impresa solleverà la Committente da ogni e qualsiasi azione possa essere intentata da Enti o da terzi in ordine alla conduzione dei lavori in presenza di tali reperti.

L’Impresa rinuncia sin d’ora ad ogni azione o ragione nei confronti della Committente, anche per richiesta di maggiori compensi o di danni quali eventualmente derivanti e/o conseguenti alla sospensione dei lavori ed alla modalità di esecuzione degli scavi e dei lavori quali venissero richiesti dalle Soprintendenza alle Antichità e dei Monumenti.

Analogamente si procederà in caso di ritrovamenti di residuati bellici.

Prima dell’apertura del cantiere era presente un fabbricato che attualmente è stato demolito sino alla quota zero. Durante le operazioni di scavo affioreranno pertanto le fondazioni dello stesso che dovranno essere rimosse avendo cura di mantenere integre quelle parti relative ai muri perimetrali su cui si dovrà operare in aderenza.

Le profondità che si trovano indicate negli elaborati di progetto devono ritenersi di semplice avviso e la DL si riserva la piena facoltà di variarle in modo che gli scavi vengano spinti alla profondità che dia il più sicuro affidamento circa la capacità portante del terreno, senza che l’impresa possa far domanda di speciali compensi.

I piani di fondazione dovranno essere perfettamente a livello e saranno generalmente orizzontali, ma potranno, su richiesta della DL e ove necessario, essere disposti anche a gradoni.

I piani di fondazione prima del getto dei magroni dovranno essere ripuliti a mano dei materiali rimossi e lasciati in luogo dai mezzi meccanici, in modo che i getti vengano a posarsi su terreno vergine.

È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire l’eseguito, di por mano alle murature di fondazione prima che la DL, o chi per essa abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni stesse.

Per la presenza di edifici a confine è previsto l’utilizzo di paratie
: le opere dovranno essere eseguite secondo le modalità di progetto dei c.a. e sotto la sorveglianza diretta del progettista e direttore dei lavori delle opere in c.a. e delle strutture. Dovranno essere seguiti tutti quegli accorgimenti onde evitare danni alle proprietà confinanti. Sulle porzioni a confine su aree libere verrà realizzata un palificata con tubi in acciaio del diametro di 50 cm.
3.2 Scavi di sbancamento generale e parziale

Gli scavi di sbancamento eseguiti a macchina dovranno essere eseguiti a sezioni garantendo la massima stabilità del fronte di scavo
.

Le quantità scavate saranno accatastate nell’ambito del cantiere per la parte necessaria ai reinterri e alle eventuali ricariche per raggiungere le quote di progetto delle aree esterne al fabbricato, mentre le restanti parti saranno trasportate alle PP.DD. compreso l’onere di queste ultime.

L’impresa dovrà provvedere all’esecuzione di tutti gli scavi, di qualsiasi tipo e sezione, intesi a dare tutte le opere relative al complesso immobiliare compiute e finite in ogni loro parte, comprese quelle necessarie per la realizzazione di tutti gli allacciamenti definitivi alle reti dei servizi.

Nella esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti e smottamenti, restando essa oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate ed il ripristino delle sponde.

Visto la conformità del terreno si ritiene opportuno realizzare gli scavi limitrofi alle costruzioni esistenti mediante scavi a campione di al massimo 3.00 m a quinconce con successiva realizzazione della parete in cls; pertanto le armature longitudinali delle pareti dovranno essere prolungate oltre alla sezione gettata di 1.00 m in modo da garantire la continuità con la parete adiacente che verrà realizzata in un secondo momento.
Sono quindi comprese tutte le armature e sbadacchiature necessarie, i sostegni e reggiature di cavi e/o tubazioni eventuali e qualunque altra opera provvisionale eventualmente necessaria.

Durante le fasi di scavo l’Impresa dovrà, nel caso di presenza d’acqua, tenere sempre ben asciutta la zona interessata mediante pompe o drenaggi naturali recuperando l’acqua.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quegli scavi da realizzarsi in prossimità dei confini del lotto, questi dovranno essere eseguiti in modo da non interessare la proprietà di terzi.
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3.3 Recupero materiale di scavo

Le materie provenienti dagli scavi saranno utilizzate per il riempimento utilizzate per il riempimento dei vuoti creatisi tra le murature di contenimento e il fronte di scavo. Tali vuoti dovranno essere diligentemente riempiti e costipati, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino alla quota del piano finito dedotto quanto necessario per la formazione del manto erboso e delle pavimentazioni esterne.

Per i rilevati e reinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione di suddetti rilevati, reinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Dovranno essere adottati tutti i mezzi e le precauzioni opportune per lo smaltimento delle acque e per evitare la concentrazione delle stesse a ridosso delle murature mediante la posa di tubi di drenaggio al piede delle murature dell’interrato.


mc

........
.............

3.4 Materiale di risulta

Il materiale proveniente dagli scavi, ove non sia utilizzabile o non ritenuto, a insindacabile giudizio della DL, adatto ad altro impiego nei lavori, dovrà essere trasportato fuori dalla sede del cantiere alle pubbliche discariche: tutti i relativi oneri saranno a carico dell’Impresa.
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PREZZO COMPLESSIVO


di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

4 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
Gli interventi di seguito riportati, si intendono comprensivi della massima attenzione per limitare il sollevamento di polvere e la causa di rumori inutili, immediata pulizia della zona d’intervento, calo a terra, carico su qualsiasi mezzo e trasporto alle PP.DD., compreso l’onere di discarica.
4.1 


a corpo


.............

4.2 Demolizione muri di confine e aiuola
La porzione di muro che divide l’attuale area di cantiere con la zona  parcheggio di proprietà, verrà demolita completamente mentre per la parte posta a confine con il parcheggio della SISAL è prevista la parziale demolizione sino ad una altezza di circa 50 cm. Per la porzione rimanente si dovrà prevedere la rimozione dell’attuale intonaco e l’eliminazione di eventuali guaine impermeabilizzanti. Per la corretta individuazione delle porzioni oggetto di intervento si veda la Tav. n° 38 arch. Muri di confine demolizione.

a corpo
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4.3 Demolizione controparete muro di confine est
Demolizione di controparete in laterizio posta sul muro di confine ad est della proprietà. 
L’opera comprende eventuali opere di ripresa e rinforzo della muratura portante ove si evidenziassero lesioni mediante fornitura e posa di rete GFRP con relativi connettori, nella misura di 4 ogni mq annegati nella muratura con resina ancorante, fazzoletti di ripartizione, si veda Tav. 18 stru.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella lavorazione in prossimità dell’edificio posto sul confine sud di recente ristrutturazione.

Per la corretta individuazione delle porzioni oggetto di intervento si veda la Tav. n° 38 arch. Muri di confine demolizione.


m²
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4.4 Demolizione pilastrini e ringhiera muro di confine est

Demolizione dei pilastrini e ringhiera costituenti  il parapetto posto in testa al muro di confine mantenuto.
Per la corretta individuazione delle porzioni oggetto di intervento si veda la Tav. n° 38 arch. Muri di confine demolizione.
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4.5 





4.6 Spicconatura dell’intonaco esterno

Spicconatura dell’intonaco presente sulle porzioni di muratura di recinzione mantenute poste sul confine fino al vivo della muratura.

Per la corretta individuazione delle porzioni oggetto di intervento si veda la Tav. n° 38 arch. Muri di confine demolizione.
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4.7 
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4.8 Rimozione grate di ventilazione autorimessa SISAL
Rimozione delle grate di ventilazione dell’autorimessa interrata a confine poste internamente alla proprietà. È compresa nella lavorazione la copertura temporanea delle bucature sino al loro ripristino.
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5 OPERE STRUTTURALI
5.1 Prescrizioni generali

Tutte le opere STRUTTURALI saranno eseguite secondo i criteri e le istruzioni della normativa e delle leggi vigenti in materia. Saranno eseguite secondo gli elaborati grafici di progetto, le istruzioni che verranno fornite durante l’esecuzione dei lavori ed in base ai calcoli di stabilità contenuti nelle relazioni tecniche.

Il piano dei getti dovrà essere approvato dalla DL in linea di massima, tutte le strutture costituenti un solaio dovranno essere gettate senza interruzione.

Quando si rendesse necessaria l’interruzione del getto questa dovrà effettuarsi secondo una superficie predeterminata dal Calcolatore e dovranno collocarsi le eventuali armature metalliche di rinforzo che si rendessero necessarie che resteranno a carico dell’impresa.

Dopo il getto le strutture dovranno essere mantenute ad un sufficiente grado di umidità fino a maturazione, anche mediante spruzzatura continua a pioggia (durante la stagione calda), o con protezioni efficaci.

Sono vietati i getti a temperatura inferiore a 0°.

Sono di seguito riportati i dati guida per la realizzazione delle opere; per una più approfondita analisi si veda la relazione di calcolo ed i disegni esecutivi strutturali.

5.2 Fondazioni

5.2.1 Pali

Realizzazione di pali di diametro pari a 50 cm e lunghezza pari a 6.00 m in calcestruzzo C25/30 classe esposizione XC2.

Prima di iniziare il lavoro d’infissione (o di trivellazione) l’Impresa esecutrice deve presentare: la pianta della palificata con l’indicazione alla posizione planimetrica di tutti i pali inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo; un programma cronologico di trivellazione dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare gli effetti negativi della trivellazione sulle opere vicine e sui pali già realizzati.
I pali di cemento armato gettati in opera e battuti sono eseguiti infiggendo nel terreno fino alla profondità voluta una cassaforma estraibile costituita da un tubo d’acciaio con tappo inferiore, ponendo in opera l’eventuale armatura e procedendo, infine, al getto del calcestruzzo man mano che il tubo-forma viene estratto. Il confezionamento e la posa in opera della gabbia di armatura (inserita all’interno del tubo prima dell’inizio del getto) devono essere eseguiti in maniera tale da assicurare la continuità delle armature. Il calcestruzzo può essere messo in opera con tubo-getto o con benna munita di fondo apribile o con pompa. Il getto del calcestruzzo deve avvenire all’asciutto e con modalità tali da evitare fenomeni di sifonamento, mantenendo di regola un’appropriata altezza di calcestruzzo al di sopra dell’estremità inferiore del tubo-forma. Il calcestruzzo può essere compattato per battitura o a pressione. Il sollevamento del tubo-forma deve essere eseguito in modo da evitare il trascinamento del calcestruzzo. Si procederà poi alla esecuzione del fusto gettando nel foro il calcestruzzo e sollevando gradatamente il tubo con tutti gli accorgimenti necessari per evitare l’ingresso dell’eventuale acqua di falda. 
Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti l’intera palificata e indicati dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore: il loro numero deve essere pari ad almeno tre pali. Le prove di collaudo dei pali devono essere spinte fino a 1,5 volte il carico ammissibile del palo singolo, con applicazione graduale del carico sul palo. 
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5.2.2 Magrone

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di sottofondazione, spessore 10 cm, secondo i disegni di progetto, compresa la sistemazione di eventuali spondine, il loro disarmo ed ogni altro onere relativo alla eventuale presenza di acque superficiali o di falda.


mc

........
.............

5.2.3 Platea di fondazione

Realizzazione di platea di fondazione per la casa e per il l’autorimessa, spess. 0.35 m, con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, la vibratura, la preparazione delle casseforme, il loro disarmo ed ogni altro onere.


mq

........
.............

5.2.4 Vespaio areato autorimessa
Creazione di vespaio areato, carico accidentale di 250 kg/m², al piano interrato nella parte dell’autorimessa, posato sulla platea di fondazione, composto dall’inserimento di elementi tipo “Cupolex” in plastica riciclata e da un getto di riempimento in calcestruzzo armato con uno spessore di 5 cm al di sopra degli elementi, completo di rete metallica elettrosaldata ø 8 20x20 cm di ripartizione dei carichi. La ventilazione sarà garantita con prese d’aria contrapposte in più punti, che sfogheranno nelle murature perimetrali con bocchette esterne.
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5.2.5 Vespaio areato locali interrati

Creazione di vespaio areato, carico accidentale di 200 kg/m², al piano interrato nella parte sottostante l’edificio, posato sulla platea di fondazione, composto dall’inserimento di elementi tipo “Cupolex” in plastica riciclata e da un getto di riempimento in calcestruzzo armato con uno spessore di 4 cm al di sopra degli elementi, completo di rete metallica elettrosaldata ø 8 20x20 cm di ripartizione dei carichi. La ventilazione sarà garantita con prese d’aria contrapposte in più punti, che sfogheranno nelle murature perimetrali con bocchette esterne.
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5.3 Opere in elevazione in c.a.

5.3.1 Muri in elevazione e setti
Realizzazione di muri e setti, con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, la vibratura, la preparazione delle casseforme ed il loro disarmo.

I muri a ridosso degli edifici esistenti dovranno essere realizzati come da indicazioni riportate al paragrafo 3.2 relativo agli scavi.
Spess. 0,20 m
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Spess. 0,25 m
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Spess. 0,30 m
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Spess. 0,35 m
mq

........
.............

5.3.2 Vano ascensore

Realizzazione di vano ascensore, con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, la vibratura, la preparazione delle casseforme ed il loro disarmo.


a corpo

........
.............

5.3.3 Solaio copertura autorimessa

Realizzazione di solaio di copertura autorimessa in soletta piena da 30 cm, con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, 

È compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, dei profili metallici, la casseratura e relativo disarmo, i banchinaggi provvisori, la vibratura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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5.3.4 Solai edificio residenziale

Realizzazione di solai interpiano in soletta piena da 20 cm, con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, 

È compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, dei profili metallici, la casseratura e relativo disarmo, i banchinaggi provvisori, la vibratura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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5.3.5 Scala piano interrato

Realizzazione di scala di collegamento tra il piano interrato e terra in soletta piena con getto di calcestruzzo armato secondo i disegni di progetto forniti dalla Direzione Lavori, 

È compresa la fornitura e messa in opera dell’armatura in acciaio, la casseratura e relativo disarmo, i banchinaggi provvisori, la vibratura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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5.4 Strutture in acciaio

Fornitura e posa in opera di profili metallici in acciaio, così come da disegni esecutivi allegati. Compresi le piastre di fissaggio i bulloni ed eventuali opere di saldatura.
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5.4.1 Scala condominiale 

Realizzazione di scala condominiale in acciaio composta da profili metallici, vassoi in acciaio per gradini e pianerottoli, così come da disegni esecutivi allegati. Il parapetto sarà costituito da tondini in acciaio saldati alle piastre dei gradini.

Compresi le piastre di fissaggio i bulloni ed eventuali opere di saldatura.
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5.4.2 Passerelle di accesso piano terra

Realizzazione di passerelle di accesso alle unità del piano terra mediante utilizzo di profili in acciaio zincato e verniciato a polvere, così come da disegni esecutivi allegati. Compresi le piastre di fissaggio i bulloni ed eventuali opere di saldatura.
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5.5 Balconi prospetto nord

Sul prospetto nord sono previste opere di carpenteria metallica per la formazione di balconate costituite da strutture in acciaio e calpestio in grigliati zincati a caldo, complete delle necessarie opere di ancoraggio alla struttura in c.a..

I lavori dovranno rispettare le indicazioni di progetto che saranno fornite dal progettista delle strutture e saranno eseguite sotto la sorveglianza diretta del progettista e direttore dei lavori delle strutture.

I grigliati dovranno avere dimensione opportuna a sopportare i carichi previsti, e saranno posizionati in modo da consentire il successivo alloggio dei piani di calpestio in doghe di legno.

Per tutte le opere sopra descritte è compreso il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.
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5.5.1 Copertura

Provvista e posa in opera di travi di banchina e colmo costituiti da profili metallici come da disegni esecutivi, Compresi le piastre di fissaggio i bulloni ed eventuali opere di saldatura.
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PREZZO COMPLESSIVO


di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

6 OPERE IN LEGNO

La copertura sarà realizzata in legno ad esclusione delle travi di banchina e colmo che saranno realizzate con profili metallici come sopra descritti. La media orditura della copertura sarà differente per la porzione abitabile e per quelle non abitabili. Il manto di copertura verrà realizzato in alluminio preverniciato a doppia aggraffatura. Nelle lavorazioni sotto descritte si intendono comprese la fornitura e posa di tutti gli elementi citati e tutte le lavorazioni necessarie a rendere l’opera finita a regola d’arte anche se non espressamente citate.
6.1 Struttura copertura

Realizzazione media orditura tetto puntoni della sezione 16X12 posati ad interasse di cm 40/80, fissati alle travi di banchina e colmo con incastro a coda di rondine ai monconi lignei fissati con piastre metalliche ai profili metallici che costituiscono la grossa orditura della copertura. i puntoni saranno in legno di lamellare gl24h.
È compresa la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di raccordo a scomparsa, completa e quanto altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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6.2 Pacchetto di copertura

Realizzazione di pacchetto di copertura composto da perline maschiate, spessore 24 mm, inchiodate sulle travi in legno, sul piano verrà fissata la barriera a vapore. Una volta steso tale strato si procederà alla posa dell’isolamento termico costituito da pannelli rigidi in lana di roccia "Fitrock Energy Plus - 234" della ditta Rockwool, spessore 8+7 con interposizione di travetti, spess. 15 cm. Successivamente verrà steso il telo impermeabile traspirante al di sopra del quale verrà posata la listellatura di ventilazione costituita da elementi in legno di abete della sezione di 5x5 cm. Sui listelli di ventilazione verrà successivamente inchiodato il tavolato fugato in legno dello spessore di 24 mm.

A completamento del pacchetto si procederà alla stesura di una stuoia a filamenti drenante anti-rombo dello spessore di. 8 mm.
Il manto di copertura sarà in alluminio preverniciato da quotare alla voce 14.3.
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PREZZO COMPLESSIVO


di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

7 SISTEMA ANTICADUTA

7.1 Dispositivi anticaduta
Fornitura e posa di sitema anticaduta per la manutenzione della copertura composto da:

· Palo (torretta) in acciaio inox con base di fissaggio da fissarsi alla struttura della copertura;

· Linea vita in acciaio inox, comprensiva di tenditori, redancia, morsetti, piastre per paletti e dissipatore di energia;

· Punti di ancoraggio antipendolo in acciaio inox;

· Punto di ancoraggio per il trasferimento alla linea vita in acciaio inox;

È compresa la fornitura e posa degli elementi di fissaggio necessari e tutto quanto necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte.

È, inoltre, compresa la produzione delle certificazioni dei prodotti e della posa a norma di legge.
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PREZZO COMPLESSIVO

di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
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8 MURATURE

A perimetro dell’autorimessa interrata, nelle sole porzioni poste contro terra verrà realizzata un’intercapedine dello spessore di 20 cm a protezione dell’umidità.

8.1 Muri intercapedine box

Realizzazione di muratura con blocchi di calcestruzzo vibrocompresso da intonaco tipo Lecablock BC 80, spessore 7.5 cm, posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso lo scarico, il sollevamento e la distribuzione dei materiali al piano di posa.
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8.2 Muretti di chiusura giardini privati

Realizzazione di muretti di chiusura dei giardini privati dell’altezza di cm 50 fuori terra, mediante posa di blocchi in calcestruzzo dello spessore di cm 20 posati con malta cementizia del tipo M2.
Per evitare infiltrazioni d’acqua nella muratura stessa. Nell’attacco al basso sarà posta in opera una striscia di guaina bituminosa per evitare fenomeni di risalita di umidità. È compresa la predisposizione per gli attacchi dei piantoni della recinzione metallica.
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8.3 Muratura controtelai basculanti
Muratura controtelai per montaggio delle basculanti di accesso ai box.
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8.4 Muratura controtelai porte EI

Murature controtelai in acciaio zincato per montaggio porte EI con controtelaio a murare, effettuata da maestranze abilitate, compreso rilascio certificazione di montaggio correttamente eseguito a fine lavoro.
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PREZZO COMPLESSIVO


di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
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9 MURATURE PERIMETRALI A SECCO
Ad esclusione delle murature sopra citate poste al solo piano interrato tutte le pareti dell’edificio, sia perimetrali che interne, saranno realizzate a secco. 

Le pareti perimetrali saranno realizzate con sistema Acquapanel della ditta Knauf con all’interno controparete realizzata con sistemi e materiali Gyproc.
Le pareti perimetrali prevederanno una stratigrafia costante dello spessore atto ad alloggiare i profili metallici costituenti la struttura portante dell’edificio, ad esclusione della porzione del vano scala e delle logge, mentre varierà la stratigrafia esterna in conseguenza delle diverse finiture e la stratigrafia delle contropareti interne.
Le pareti perimetrali si intendono realizzate con orditura metallica in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, spessore 0,6 mm. Le dimensioni dell’orditura saranno indicate nelle singole voci.

Tutte le successive voci devono intendersi comprensive della realizzazione di taglio acustico delle orditure metalliche mediante applicazione di nastro monoadesivo dello spess. di 3,5 mm.

Tutte le voci sono da considerarsi comprensive della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Per l’individuazione delle tipologie di parete si vedano le tavole da n° arch. 21 a 25 e s.m..

9.1 Murature perimetrali, spess. 41 cm (ME1)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm. Nelle parti a contatto con il terreno in sostituzione dei pannelli in lana di roccia dovrà essere inserito un pannello rigido in polistirene estruso tipo K-Foam CT Se della ditta Knauf, dello spessore di cm 5;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Rivestimento con lastre di Travertino, dimensione 40x90, stuccato e spazzolato, tagliate al verso, dello spessore di cm 1.5, fissate meccanicamente all’orditura metallica della parete e incollate alla lastra in cemento rinforzato previa stesura di malta cementizia bicomponente tipo Mapelastic della ditta Mapei.
Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di profili di partenza per la posa delle lastre in pietra, coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.2 Murature perimetrali, spess. 41 cm (ME1bis) posta in corrispondenza delle finestre nelle porzioni di facciata con rivestimento in pietra

Trattasi delle porzioni di muratura costituenti le fasce verticali previste in corrispondenza delle bucature nei corpi di fabbrica laterali con rivestimento in travertino.

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm. Nelle parti a contatto con il terreno in sostituzione dei pannelli in lana di roccia dovrà essere inserito un pannello rigido in polistirene estruso tipo K-Foam CT Se della ditta Knauf, dello spessore di cm 5;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Rivestimento con pannello composiyo in alluminio tipo Prefabond della ditta Prefa fissati con appositi rivetti alla lastra Acquapanel;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di giunti di testa verticali e orizzontali, profili di partenza per la posa dei pannelli in alluminio, coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.3 Murature perimetrali, spess. 46 cm (ME2)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Intercapedine per alloggiamento dei pannelli frangisole tipo Q35W della ditta Merlo, spessore 7.5 cm;

· Lamiera grecata fissata ai profili in acciaio zincato posti in corrispondenza dei solai in c.a., lastra in gres porcellanato Collezione Urban Great della ditta Porcelaingres, dello spessore di 6 mm incollata alla lamiera grecata con Sika Tack Panel 50, comprese stuoiatura sul retro della lastra e dei tasselli di fissaccio alla struttura metallica;
Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di scossaline, raccordi, profili di partenza e chiusura e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.4 Murature perimetrali, spess. 38 cm (ME3)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Intercapedine per alloggiamento dei pannelli frangisole tipo Q35W della ditta Merlo, spessore 7.5 cm;

· Lamiera grecata fissata ai profili in acciaio zincato posti in corrispondenza dei solai in c.a., lastra in gres porcellanato Collezione Urban Great della ditta Porcelaingres, dello spessore di 6 mm incollata alla lamiera grecata con Sika Tack Panel 50, comprese stuoiatura sul retro della lastra e dei tasselli di fissaccio alla struttura metallica;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di scossaline, raccordi, profili di partenza e chiusura e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.5 Murature perimetrali, spess. 41 cm (ME4)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm. Nelle parti a contatto con il terreno in sostituzione dei pannelli in lana di roccia dovrà essere inserito un pannello rigido in polistirene estruso tipo K-Foam CT Se della ditta Knauf, dello spessore di cm 5;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Rivestimento con lastre di Travertino stuccato e spazzolato, tagliate al verso, dello spessore di cm 1.5, fissate meccanicamente all’orditura metallica della parete e incollate alla lastra in cemento rinforzato previa stesura di malta cementizia bicomponente tipo Mapelastic della ditta Mapei.

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di profili di partenza per la posa delle lastre in pietra, coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.6 Murature perimetrali, spess. 33 cm (ME5)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm. Nelle parti a contatto con il terreno in sostituzione dei pannelli in lana di roccia dovrà essere inserito un pannello rigido in polistirene estruso tipo K-Foam CT Se della ditta Knauf, dello spessore di cm 5;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Rivestimento con lastre di Travertino stuccato e spazzolato, tagliate al verso, dello spessore di cm 1.5, fissate meccanicamente all’orditura metallica della parete e incollate alla lastra in cemento rinforzato previa stesura di malta cementizia bicomponente tipo Mapelastic della ditta Mapei.

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di profili di partenza per la posa delle lastre in petra, coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.7 Murature perimetrali, spess. 32 cm (ME6)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.8 Murature perimetrali, spess. 32 cm (ME7)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.9 Murature perimetrali, spess. 38 cm (ME8)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.10 Murature perimetrali, spess. 26 cm (ME9)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· Intercapedine per alloggiamento dei pannelli frangisole tipo Q35W della ditta Merlo, spessore 7.5 cm;

· Lamiera grecata fissata ai profili in acciaio zincato posti in corrispondenza dei solai in c.a., lastra in gres porcellanato Collezione Urban Great della ditta Porcelaingres, dello spessore di 6 mm incollata alla lamiera grecata con Sika Tack Panel 50, comprese stuoiatura sul retro della lastra e dei tasselli di fissaggio alla struttura metallica;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa di scossaline, raccordi, profili di partenza e chiusura, coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.11 Murature perimetrali, spess. 20 cm (ME10)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.12 Murature perimetrali, spess. 26 cm (ME11)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;
· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 10;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.13 Murature perimetrali, spess. 19 cm (ME12)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· Lastra in cartongesso tipo GKB della ditta Knauf dello spessore di cm 1.25;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock DD dello spessore di cm 7;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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9.14 Murature perimetrali, spess. 31 cm (ME13)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

· Parete in c.a., spess. 25 cm;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 226 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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PREZZO COMPLESSIVO


di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

10 MURATURE INTERNE A SECCO

Le pareti e le contropareti in cartongesso si intendono realizzate con orditura metallica in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, spessore 0,6 mm. Le dimensioni dell’orditura saranno indicate nelle singole voci.

Tutte le successive voci devono intendersi comprensive della realizzazione di taglio acustico delle orditure metalliche mediante applicazione di nastro monoadesivo dello spess. di 3,5 mm.

Tutte le voci sono da considerarsi comprensive, inoltre, della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, dei kit di fissaggio sanitari sospesi tipo Duofix della ditta Geberit;, di eventuali rinforzi per mobili sospesi e di ancoraggi per vetri e cerniere box doccia. È, inoltre, compresa la fornitura e posa di eventuali sportelli e botole raso muro ove previste.
Per l’individuazione delle tipologie di parete si vedano le tavole da n° arch. 21 a 25 e s.m..

10.1 Parete interna con doppia controparete ad orditura singola su setto in c.a., spess. 36 cm (MI1)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Setto in c.a. dello spessore di cm 30;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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10.2 Parete interna con controparete ad orditura singola su setto in c.a., spess. 39 cm (MI2)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Setto in c.a. dello spessore di cm 25;

· Intonaco premiscelato, spess. 1 cm;

Sono compresi nella presente voce la fornitura e posa coprigiunti, paraspigoli e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.
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10.3 Parete interna con controparete ad orditura singola su setto in c.a., spess. 38 cm (MI3)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Setto in c.a. dello spessore di cm 30;

· 
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10.4 Parete interna con controparete ad orditura singola su setto in c.a., spess. 38 cm per locali punto cottura e/o bagno (MI4)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Setto in c.a. dello spessore di cm 30;

· 
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10.5 Parete interna ad orditura tripla, spess. 37 cm (MI6) divisione con locali punto cottura e/o bagno
Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Intercapedine, spess. 5 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Rivestimento in lastre di pietra bocciardata “pesante”, spess. 2.5 cm;

· 
mq


.............

10.6 Parete interna ad orditura doppia, spess. 24 cm (MI7)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.7 Parete interna ad orditura doppia, spess. 24 cm (MI8) divisione con locali punto cottura e/o bagno

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.8 Parete interna ad orditura doppia, spess. 24 cm (MI9) divisione tra locali punto cottura e/o bagno

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.9 Parete interna ad orditura doppia, spess. 19 cm (MI10) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

La parete è posizionata a ridosso della vetrata del piano sottotetto sul prospetto nord.

· 
mq


.............

10.10 Parete interna ad orditura singola, spess. 15 cm (MI11) divisione con locali bagno e/o punto cottura
Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.11 Parete interna ad orditura singola, spess. 15 cm (MI12) divisione tra locali bagno e/o punti cottura

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.12 Parete interna ad orditura singola, spess. 15 cm (MI13) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.13 Parete interna ad orditura singola, spess. 10 cm (MI14) divisione con locali bagno e/o punto cottura

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.14 Parete interna ad orditura singola, spess. 10 cm (MI15) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.15 Parete interna ad orditura singola, spess. 10 cm (MI16) divisione tra locali bagno e/o punto cottura

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.16 Controparete interna ad orditura singola, spess. 7.5 cm (MI17)

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· 
mq


.............

10.17 Controparete interna ad orditura singola, spess. 7.5 cm (MI17) per locali punto cottura e/o bagno

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· 
mq


.............

10.18 Parete interna ad orditura quadrupla, spess. 45 cm (MI19) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc;

· Intercapedine, spess. 9 cm;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· 
mq


.............

10.19 Parete interna ad orditura doppia, spess. 18 cm (MI20) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 40/50/40 e montanti a C 50/50/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 5 cm;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

La parete è posizionata a ridosso della vetrata del piano sottotetto sul prospetto nord.

· 
mq


.............

10.20 Controparete esterna ad orditura singola, spess. 11.25 cm (MI21) per locali punto cottura e/o bagno

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· Lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25;

· 
mq


.............

10.21 Controparete interna ad orditura singola, spess. 10 cm (MI22) 

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/75/50 e montanti a C 50/75/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 7 cm;

· 
mq


.............

10.22 Controparete interna ad orditura singola, spess. 12.5 cm (MI23) per locali punto cottura e/o bagno

Saranno realizzate con la seguente stratigrafia:

· Rivestimento interno costituito da doppia lastra in gesso rivestito fibrato, tipo Habito Forte Hydro, della ditta Gyproc, dello spess. di 1.25 cm sovrapposta a lastra in cartongesso dello spessore di cm 1.25 tipo Habito Hydro Activ Air della ditta Gyproc, avvitate a giunti sfalsati all’orditura metallica;

· Orditura metallica costituita da guide a U 50/100/50 e montanti a C 50/100/50. I montanti a C saranno posti ad interasse massimo di cm 60. All’interno dell’orditura metallica verranno posti dei pannelli semi-rigidi in lana di roccia tipo Rocwool 211 dello spessore di 10 cm;

· 
mq


.............

10.23 Controsoffitti ribassati (C1)
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata

con lastre di gesso rivestito su orditura metallica doppia non sovrapposta.

L’orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di:

· profili perimetrali a “L” isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5;

· profili portanti a “C” mm 48 x 27 incrociati con appositi ganci di unione ortogonali e fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini.

Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre tipo “Gyproc Wallboard 13” della ditta Gyproc dello spessore di mm 12,5 avvitate all’orditura metallica.

Nell'intercapedine verrà inserito un materassino di lana di roccia tipo Isover Par Gold 4+, dello spessore di 4.5 cm e densità indicativa 30 kg/m3.

È compresa la fornitura e la posa di eventuali botole di ispezione poste in corrispondenza delle apparecchiature.


m²


.............

10.24 Controsoffitti ribassati locali bagno e/o punto cottura(C2)
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata

con lastre di gesso rivestito su orditura metallica doppia non sovrapposta.

L’orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di:

· profili perimetrali a “L” isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5;

· profili portanti a “C” mm 48 x 27 incrociati con appositi ganci di unione ortogonali e fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini.

Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre tipo “Gyproc Hydro H1” della ditta Gyproc dello spessore di mm 12,5 avvitate all’orditura metallica.

Nell'intercapedine verrà inserito un materassino di lana di vetro tipo Isover Par Gold 4+, dello spessore di 4.5 cm e densità indicativa 30 kg/m3.

È compresa la fornitura e la posa di eventuali botole di ispezione poste in corrispondenza delle apparecchiature.


m²


.............

10.25 Controsoffitto in aderenza (C 3)
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna in aderenza realizzata con Lastre in cartongesso su orditura metallica singola con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di:

· profili perimetrali a “L” mm 30x28

· profili portanti a “C” mm 27x48.

fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci regolabili.

Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre tipo “Gyproc Wallboard 13” della ditta Gyproc dello spessore di mm 12,5 avvitate all’orditura metallica.

Nell'intercapedine verrà inserito un materassino di lana di vetro tipo Isover Par Gold 4+, dello spessore di 4.5 cm e densità indicativa 30 kg/m3.

È compresa la fornitura e la posa di eventuali botole di ispezione poste in corrispondenza delle apparecchiature.


m²


.............

10.26 Controsoffitto in aderenza bagni e/o punto cottura (C 4)

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna in aderenza realizzata con Lastre in cartongesso su orditura metallica singola con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di:

· profili perimetrali a “L” mm 30x28

· profili portanti a “C” mm 27x48.

fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci regolabili.

Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre tipo “Gyproc Hydro H1” della ditta Gyproc dello spessore di mm 12,5 avvitate all’orditura metallica.

Nell'intercapedine verrà inserito un materassino di lana di vetro tipo Isover Par Gold 4+, dello spessore di 4.5 cm e densità indicativa 30 kg/m3.

È compresa la fornitura e la posa di eventuali botole di ispezione poste in corrispondenza delle apparecchiature.


m²
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10.27 Controsoffitto in aderenza terrazze esterne (C 6)

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna in aderenza realizzata con Lastre in cartongesso su orditura metallica singola con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di:

· guide a “U” mm 50x50x50;
· profili portanti a “C” mm 50x50x50.
fissati al solaio tramite un adeguato numero di ganci regolabili.

Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre tipo “Acquapanel” della ditta Knauf dello spessore di mm 12,5 avvitate all’orditura metallica.

Nell'intercapedine verrà inserito un materassino di lana di roccia tipo Rocwool 221, dello spessore di 5 cm e densità indicativa 30 kg/m3.


m²


.............
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11 MASSETTI E SOTTOFONDI

11.1 Riempimenti impianti

Fornitura e posa di massetto di riempimento per l'inglobamento degli impianti precedentemente posati sul solaio grezzo, da realizzarsi sui solai dei locali abitabili dell'immobile, con calcestruzzo cellulare leggero tipo Isocem densità Kg/mc 400, con spessore di 9 cm. Il massetto dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 1 N/mm² ed un coefficiente di conducibilità termica di 0.093 W/mk. Il massetto dovrà essere livellato con apposita barra per la successiva posa delle lastre di polistirene espanso termoformato.
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11.2 Sottofondo per pavimenti interni
Fornitura e posa di sottofondo autolivellante per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a basso spessore, antiritiro ed elevata conducibilità termica adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità), costituito da premiscelato “PaRis SLIM” della ditta Leca, a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi. Spess. Minimo 3 cm. È compresa carteggiatura a macchina e successiva pulizia.

Il massetto dovrà sovrastare le lastre di polistirene espanso termoformato.


m²


.............

11.3 Massetto terrazze

Fornitura e posa di Massetto premiscelato fibrorinforzato con sughero (gran. 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico tipo Diathonite massetto della ditta Diasen. Spess. Minimo 4 cm, pendenza 1%. È compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata di armatura, la carteggiatura a macchina e successiva pulizia.


m²


.............

11.4 Sottofondo terrazze

Fornitura e posa di massetto, da realizzarsi sul solaio delle terrazze posta in copertura, con calcestruzzo cellulare leggero tipo Isocem densità Kg/mc 400, con spessore minimo di 4 cm. e pendenza del 1%. Il massetto dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 1 N/mm² ed un coefficiente di conducibilità termica di 0.093 W/mk. Il massetto dovrà essere livellato con apposita barra per la successiva posa dell’impermeabilizzazione.

È compresa la realizzazione egli arrotondamenti all’attacco con le superfici verticali.


m²
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11.5 Massetto copertura autorimessa

Fornitura e posa di massetto premiscelato tipo Lecacem Maxi ditta Leca. Spess. Minimo 15 cm, pendenza 2%. È compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata di armatura, la livellatura a staggia e la realizzazione egli arrotondamenti all’attacco con le superfici verticali per la successiva posa della guaina.


m²
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11.6 Sottofondo posa pavimentazione in lastre di pietra parcheggio

Fornitura e posa di sottofondo, da realizzarsi con malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60, con spessore minimo di 4 cm. Per la successiva posa delle lastre in pietra. Il massetto dovrà essere livellato con apposita barra.


m²


.............

11.7 Sottofondo posa pavimentazione in ciottoli parcheggio

Fornitura e posa di sottofondo, da realizzarsi con malta premiscelata tipo Mapestone TFB 60, con spessore minimo di 4 cm. Per la successiva posa dei ciottoli in pietra.


m²
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12 ISOLAMENTO TERMICO

12.1 Isolamento termico vespaio piano interrato abitazioni
Provvista e posa in opera di isolamento termico con pannelli battentati in polistirene espanso estruso XPS tipo Styrodur 3035 Cs dello spessore di cm 10.


m²


.............

12.2 Isolamento termico terrazze

Provvista e posa in opera di isolamento termico con pannelli battentati in polistirene espanso estruso XPS tipo Styrodur 3035 Cs dello spessore di cm 6.


m²


.............

12.3 Isolamento termico copertura vano ascensore

Provvista e posa in opera di isolamento termico con pannelli battentati in polistirene espanso estruso XPS tipo Styrodur 3035 Cs dello spessore di cm 5.


m²


.............

12.4 Isolamento termico vano ascensore

Provvista e posa in opera di isolamento termico con pannelli rigidi in lana di roccia tipo Rockwool Airrock dello spessore di cm 10. È compresa la fornitura e posa dell’isolamento termico da realizzarsi sulle teste dei setti in c.a. dello stesso vano con pannelli dello stesso tipo dello spessore di 5 cm.
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13 ISOLAMENTO ACUSTICO
13.1 Isolamento acustico solai

Realizzazione d’isolamento acustico di tutti i solai, compresi quelli interrati con la sola esclusione dell’autorimessa, mediante provvista e posa in opera sul sottofondo di riempimento creato in precedenza, di una membrana, di spessore pari a 8 mm, tipo Isolmant Radiante della ditta Isolmant.

La desonorizzazione dell’ulteriore massetto galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata con una fascia autoadesiva di polietilene reticolato tipo Fascia Perimetrale Tecnica Radiante della ditta Isolmant dotata di velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante.


m²
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13.2 Isolamento acustico scala metallica

Al di sotto delle lastre in pietra dovrà essere stesa, sia sui gradini che sui pianerottoli un materassino anticalpestio tipo Grei della ditta Isolgomma, dello spessore di mm 8. Tale materassino dovrà essere risvoltato sulle parti verticali degli elementi metallici.
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14 IMPERMEABILIZZAZIONI

Tutte le impermeabilizzazioni si intendono realizzate mediante fornitura e posa di manto di impermeabilizzazione da stendere sulla sulle diverse superfici, costituito da una mano di primer bituminoso a rapida essiccazione da applicare a rullo o pennello per circa 500 g/mq e successiva posa di due membrane plastomemeriche a base bituminosa da 4 mm armata con tessuto non tessuto’ di poliestere a filo continuo, posate a fiamma, con giunti debitamente stuccati a caldo per le parti orizzontali singola membrana per le parti verticali.

Nelle successive voci si intendono compresi risvolti, pezzi speciali per innesto pluviali e troppo pieni e ogni lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.

14.1 Impermeabilizzazione muri in c.a. locali interrati

Realizzazione di impermeabilizzazione da stendere sulla muratura in c.a. del nuovo piano interrato.
L’impermeabilizzazione dovrà essere risvoltata sino a coprire ll magrone di fondazione e protetta con membrana bugnata, posta a protezione del manto impermeabile, tipo Doerken Delta MS, spess. 8 mm. Al piede delle murature dovrà essere posto un tubo microforato del diametro di 160 mm posato e ricoperto di ghiaia separata dal terreno circostante con telo geotessile drenante. Il riempimento a ridosso del muro dovrà essere realizzato con materiale arido drenante anch’esso separato dal terreno circostante con telo geotessile.
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14.2 Impermeabilizzazione canale d’acqua lato est

Realizzazione di impermeabilizzazione canale d’acqua. Lo strato impermeabile dovrà rivestire per intero il canale e tutte le parti in c.a. che lo costituiscono come da disegni esecutivi forniti. Su tutte le parti costituenti il canale dovrà successivamente essere realizzato uno strato di intonaco premiscelato finemente frattazzato al fine consentire la successiva posa di telo in PVC.
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14.3 Impermeabilizzazione vasca d’acqua lato nord

Realizzazione di impermeabilizzazione della vasca d’acqua posta sul lato nord dell’edificio.

Lo strato impermeabile dovrà rivestire per intero il canale e tutte le parti in c.a. che lo costituiscono come da disegni esecutivi forniti sino al muro di confine del giardino privato. Su tutte le parti costituenti la vasca dovrà successivamente essere realizzato uno strato di intonaco premiscelato finemente frattazzato al fine consentire la successiva posa di telo in PVC. La parte orizzontale verrà protetta con massetto sabbia cemento sulla quale verrà successivamente realizzata la struttura della cascata.
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14.4 Impermeabilizzazione copertura autorimessa e vasche alloggio piante

Realizzazione di manto di impermeabilizzazione sulla copertura dell’autorimessa posato sul massetto. L’impermeabilizzazione dovrà essere risvoltata al di sotto dei canali di raccolta acque meteoriche e sui muretti di recinzione.

il manto impermeabile verrà, inoltre, risvoltato sulle pareti perimetrali e sul fondo dei vasconi atti all’alloggio degli alberi. Le parti poste a contatto con il terreno saranno protette mediante la posa di membrana bugnata tipo Doerken Delta MS, spess. 8 mm. Sul fondo dei vasconi verrà poi posato uno strato di materiale arido drenate dello spessore di cm 10 diviso dal soprastante terreno vegetale con membrana geotessile drenante.
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14.5 Impermeabilizzazione terrazze

Realizzazione di manto di impermeabilizzazione terrazze. il manto impermeabile dovrà essere risvoltato sulle pareti perimetrali per un’altezza di almeno 20 cm. Si intende compresa, inoltre, la stesura di impermeabilizzazione sul massetto di finitura con malta cementizia bicomponente tipo Mapelastic della Mapei..
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15 LATTONIERE E PLUVIALI

15.1 Prescrizioni

Tutte le forniture di lamiera a vista e i canali di gronda incassati, salvo diverse specifiche, saranno eseguite in rame, spess. 8/10, sagomato e dovranno essere installati da mano d’opera specializzata.

Si intendono complete, finite e date in opera, comprese tutte le assistenze murarie e le altre prestazioni e somministrazioni accessorie.

I manufatti, una volta ultimati e situati, dovranno essere ben puliti, non dovranno presentare macchie, difetti e neppure ammaccature e dovranno essere di aspetto uniforme.

15.2 Canali di gronda incassati

I canali di gronda incassati dovranno essere realizzati in rame dello spessore di 8/10 di mm saldate sulle giunzioni. Lo sviluppo del canale sarà realizzato con un’unica lamiera sagomata che verrà fissata da una parte sulla copertura lignea e dalla parte opposta ricoprirà l’elemento sagomato in legno per il prospetto est. Sul prospetto retrostante, posto in aderenza con l’edificio esistente la lamiera dovrà raccordarsi con il canale di gronda dello stesso edifico e dovranno essere installati appositi tiranti, in accio inox, atti a sorreggere il nuovo canale.

È compresa la fornitura e posa delle scossaline in rame da installarsi sui cordoli di chiusura dei canali e della grondaia di protezione in EPDM da porsi al di sotto del canale.

Sono, inoltre, compresi tutti i raccordi le sagomature e quant’altro necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte.


a corpo
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15.3 Manto di copertura

Il manto di copertura, nonché il rivestimento verticale dei camini e del vano corsa dell’ascensore, sarà realizzato mediante posa di nastri in alluminio preverniciato spessore 0.7 mm tipo Prefalz della ditta Prefa con sistema di doppia aggraffatura. Sono comprese tutte le necessarie scossaline, gli elementi di fissaggio al tavolato, le piastre e i tubi fermaneve, le lamiere forate per la ventilazione della copertura ed ogni altra opera necessaria a rendere l’opera finita e regola d’arte.
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15.4 Pluviali, converse, scossaline

I pluviali dell’edificio dovranno essere realizzati in rame, spess. 8/10, fissati al muro con fascette di alluminio, e con parte terminale, alla base, in tubo di ghisa altezza ml. 2,00.
Tutte le teste delle murature, i frontalini del tetto e comunque tutte le zone colpite dall’acqua meteorica, non diversamente protette, saranno finite con scossaline in rame di adeguato sviluppo, opportunamente sagomate e giuntate a sovrapposizione.
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15.5 Camini

Formazione di camini rettangolari composti da struttura in elevazione in legno lamellare, sulla faccia esterna del camino sarà posta una controparete realizzata con lastre in gesso fibrorinforzato tipo Acquapanel della ditta Knauf fissata alla struttura metallica. All’interno della struttura verranno inseriti dei pannelli rigidi in lana di roccia dello spessore di cm 5 tipo Rockwool 226. Sulle lastre verranno fissate un tavolato su cui fissare i pannelli in allumino preverniciato.

Il cappello del camino sarà realizzato in rame, spess. 8/10, come da disegni esecutivi. È compresa la creazione di alloggiamenti per inserimento torrini di estrazione, il posizionamento di griglie di e reti per impedire intrusione di animali. Il cappello dovrà essere facilmente smontabile per tutte le eventuali opere di manutenzione degli impianti.

Sono comprese tutte opere di lattoneria e scossaline, l’assistenza per la posa e quanto altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
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16 IMPIANTI ELEVATORI
16.1 Impianto ascensore

Installazione di impianto ascensore tipo 3300 della ditta Schindler, senza locale macchina, portata 7 persone, 535 Kg, dimensioni cabina 1,05 x 1,25 m e porte di accesso 0.80 x 2,10 m.

L’impianto prevede n° 5 fermate ai piani, pari a circa 16 m di corsa, con doppio accesso in cabina contrapposto.

Finiture di cabina:

· Frontale: in acciaio inox satinato con ante cieche in acciaio;

· Parete lato bottoniera: acciaio inox satinato;

· Parete opposta bottoniera: specchio a tutta parete di colore chiaro;

· Pavimento in pietra artificiale e zoccolino in acciaio inox satinato;

· Celino in acciaio inox satinato;

· Bottoniera a tutta altezza in acciaio inox lucido con pulsanti e iscrizioni in rilievo;

· Illuminazione di tipo indiretta;

· Porte di piano: cieche in acciaio inox satinato per tutti i livelli;

· Porte di cabina: di tipo scorrevoli telescopiche cieche in acciaio inox satinato.


a corpo
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16.2 Montauto

Installazione di piattaforma di sollevamento modello IP1-HMT V07 della ditta IdealPark, portata 2700 kg, dimensioni vano 2.90 x 5.28.

L’impianto prevede n° 2 fermate ai piani, pari a circa 3.00 m di corsa, L’impianto è azionato da una centralina oleodinamica, comandata una pulsantiera posizionata a bordo della piattaforma (una per lato), funzionante solo in condizioni di uomo presente. La pulsantiera è azionabile solo dal conducente a bordo della vettura.

Le superfici metalliche saranno protette con sistema triplex (zincatura e verniciatura a polvere).

a corpo
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17 INTONACI E RASATURE

17.1 Rinzaffo muri intercapedine

Fornitura e stesura di Rinzaffo a base cementizia per superfici in calcestruzzo, ad elevate prestazioni, spessore min. 0.5 cm, previa idonea preparazione del supporto con chiusura delle crene, compresa la formazione di spigoli rientranti e sporgenti, per questi ultimi saranno messi in opera i necessari paraspigoli in lamiera zincata. Le superfici saranno consegnate pronte per la tinteggiatura.
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17.2 Rasatura di pareti, soffitti e controsoffitti

Preparazione del fondo di tutte le pareti, dei soffitti e dei controsoffitti per la successiva coloritura, comprendente stuccatura e rasatura in due mani intervallate da carteggiatura con abrasivo di finezza crescente.

Sono escluse le superfici delle pareti per le quali si prevede la successiva applicazione di rivestimenti.
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17.3 Intonaco interno garage

Fornitura e stesura di intonaco interno premiscelato a base cemento, previa idonea preparazione del supporto, con chiusura delle crene, compresa la formazione di spigoli sporgenti e rientranti. Nei punti di passaggio tra supporti di natura differente saranno poste in opera adeguate reti anticavillatura in fibra di vetro. Le superfici saranno consegnate, pronte per la tinteggiatura.
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17.4 Intonaco muri a confine

Fornitura e stesura di intonaco esterno premiscelato a base di cemento, dello spessore di cm 3, comprensivo di rinzaffo, raddrizatura e finitura, previa formazione dei necessari punti e fasce di lista, compresa la formazione di spigoli sporgenti e rientranti. Nei punti di passaggio tra supporti di natura differente saranno poste in opera adeguate reti anticavillatura in fibra di vetro. Le superfici saranno consegnate, pronte per la tinteggiatura. Sarà concordata con la D.L. la granulometria degli inerti dello strato di finitura. La voce comprende l’intonacatura del muro esistente posto a confine est e di tutti i muretti di recinzione dei giardini e del parcheggio esterno.
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18 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18.1 Modalità di esecuzione dei pavimenti in genere

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà essere perfetta. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottofondo e non dovrà verificarsi, nelle connessioni dei diversi elementi a contatto, la benché minima ineguaglianza. Le fughe dovranno risultare rettilinee e perfettamente stuccate. La superficie di tutti i pavimenti finiti, debbono trovarsi sullo stesso piano orizzontale rispetto a quelli dei vani attigui ed il punto di cambio dovrà corrispondere all’asse delle porte nella posizione di chiusura.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti e puliti perfettamente e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di alcuni giorni dopo l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Impresa avrà l’obbligo di impedire, a mezzo chiusura provvisoria, l’accesso di qualunque persona nei locali. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l’Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
Si vedano le Tav. da n° 26 arch. a 30 arch e s.m.i..
18.2 Pavimento autorimessa

È prevista la formazione di pavimentazione ad alta resistenza, antipolvere, aventi particolari caratteristiche di impermeabilità e resistenza all’attacco di oli, grassi e solventi.

Tali pavimentazioni dovranno essere eseguite a spolvero di quarzo granulare o sferoidale e cemento in ragione di kg/mq 2 di quarzo più 2 di cemento eseguito “fresco su fresco” su massetto in calcestruzzo Rck 250 spess. cm 5 con frattazzatura e lisciatura meccanica finale, colore come da disposizioni della D.L..

Dovrà essere riquadrato secondo le prescrizioni della DL ed i giunti dovranno essere sigillati con bitume ossidato fillerizzato.
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18.3 Pavimento locali tecnici

E’ prevista per i locali tecnici la fornitura e posa di piastrelle in grès porcellanato, formato cm 30x30,tipo Asiago, antisdrucciolo B, spess. 12 mm, della ditta Graniti Fiandre posate a fughe larghe, mediante collante, compresa fornitura ed impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici in colore ed ogni altro onere per dare l’opera finita.

È compresa., inoltre, la fornitura e posa di zoccolo con tacco e relativi angoli, interni ed esterni, della stessa serie.
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18.4 Locali privati piano interrato

Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato formato cm 90x22.5, tipo Miel, serie Bois Urban, spess. 1.1 cm, della ditta Graniti Fiandre da realizzarsi nei locali al piano interrato, mediante apposito collante, compresa fornitura ed impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici in colore ed ogni altro onere per dare l’opera finita
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18.5 Pavimenti parti comuni

Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo travertino satinato, dello spessore di cm 2, in formato 120x30 cm, finitura lucida, senza fuga, incollato mediante apposito collante, compresa fornitura ed impasto dei collanti, ed ogni altro onere per dare l’opera finita
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18.6 Pavimenti scala

Fornitura e posa in opera di lastre in marmo travertino satinato, dello spessore di cm 3, in formato 120x30 cm, finitura lucida, da posarsi all’interno dei vassoi metallici dei gradini. Sui pianerottoli verranno posate lastre delle dimensioni 120x150 e 120x130 da inserirsi all’interno dei vassoi metallici.
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18.7 Pavimentazioni in legno per interni
E’ previsto per tutti i locali, ad esclusione dei bagni, la fornitura e la posa in opera di parquet due strati, strato nobile 3.5 mm e strato di supporto in multistrato di betulla, posa in opera come da disegni forniti dalla D.L., dello spessore di 12.5 mm, largo 14 cm e lungo 120/210 cm, tipo Listone Giordano serie Classica, mediante collante poliuretanico-bicomponente su sottofondo già presente, compresa fornitura e impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici, levigatura e verniciatura ed ogni altro onere per dare l’opera finita. Nei punti di passaggio con altri tipi di pavimentazione saranno inseriti profili di ottone.
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18.8 Pavimenti bagni
Fornitura e posa, compresa assistenza, di pavimento in piastrelle di gres porcellanato, tipo Solida della ditta Graniti Fiandre, dimensioni 60x30 cm colore a scelta della D.L., eseguita su sottofondo finemente fratazzato e livellato, mediante apposito collante, compresa fornitura ed impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici in colore ed ogni altro onere per dare l’opera finita.
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18.9 Zoccolino in legno
Fornitura e posa in opera in tutti i locali con pavimento in legno, di zoccolo in legno di essenza analoga al relativo pavimento, con altezza di cm 10 e con spessore di cm 1, compresa l’esecuzione di spigoli a 45° rientranti e sporgenti. Lo zoccolo in legno sarà posato su profilo in alluminio da incasso tipo Eclisse Syntesis.


m

........
.............

18.10 Rivestimenti docce
I rivestimenti delle docce, saranno realizzati con lastre in gres porcellanato formato 120x60, tipo Solida, prelucidato, della ditta Graniti Fiandre, colore da definire, compresa la fornitura del prodotto, la stuccatura dei giunti e quant’altro necessario per dare l’opera finita.


mq


.............

18.11 Rivestimenti bagni

I rivestimenti dei bagni, da realizzarsi sulle pareti ove sono posti i soli wc e bidet
, saranno realizzati con lastre in gres porcellanato formato 60x30, tipo Solida, prelucidato, della ditta Graniti Fiandre, colore da definire, compresa la fornitura del prodotto, la stuccatura dei giunti e quant’altro necessario per dare l’opera finita.


mq


.............

18.12 Rivestimento vano scala

Fornitura e posa di rivestimento con lastre diversa pezzatura, come da disposizione della D.L., in Travertino, dim. 30x30, 30x60 e 60x60, bocciardato dello spessore di cm 2, compresi gli ancoraggi metallici alla struttura sottostante e l’incollaggio alla parete, con fuga costituito da pannelli in laminato stratificato posto su apposita struttura fissata alla muratura fino ad una altezza di 140 cm. Il rivestimento sarà realizzato su tutto il perimetro dei vani scala. Il prodotto dovrà avere classificazione di reazione al fuoco ex classe 1, 
Sono compresi elementi angolari, di giunzione, di testa e ogni ulteriore opera necessaria a dare l’opera finita a regola d’arte.


mq


.............

18.13 Rivestimento corridoi comuni
Fornitura e posa di rivestimento, da realizzarsi sulle pareti dei corridoi comuni sul lato apposto agli accessi delle unità, con lastre in gres porcellanato semilucidato, formato 300x100, tipo White Resin, della ditta Graniti Fiandre, colore da definire, compresa la fornitura del prodotto, la stuccatura dei giunti e quant’altro necessario per dare l’opera finita.


mq


.............
18.14 Rivestimento ingressi su corridoi comuni

Fornitura e posa di boiserie liscia a tutta altezza della ditta Garofoli, tipo A1a, con angoli a 45°, finitura Legno a scelta della D.L..


mq


.............
18.15 Pavimentazione logge
Per le terrazze e per i locali sottotetto non abitabili è prevista la fornitura e posa di piastrelle in grès porcellanato, formato cm 90x22.5, tipo Miel, serie Bois Urban, spess. 1.1 cm, della ditta Graniti Fiandre mediante apposito collante, compresa fornitura ed impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici in colore ed ogni altro onere per dare l’opera finita.

È compresa., inoltre, la fornitura e posa di zoccolo con tacco e relativi angoli, interni ed esterni, della stessa serie.


mq

........
.............

18.16 Pavimentazione locali sottotetto S.P.P.

E’ previsto per i locali sottotetto non abitabili la fornitura e la posa in opera di parquet due strati, strato nobile 3.5 mm e strato di supporto in multistrato di betulla, posa in opera come da disegni forniti dalla D.L., dello spessore di 12.5 mm, largo 14 cm e lungo 120/210 cm, tipo Listone Giordano serie Classica, mediante collante poliuretanico-bicomponente su sottofondo già presente, compresa fornitura e impasto dei collanti, la sigillatura dei giunti con prodotti specifici, levigatura e verniciatura ed ogni altro onere per dare l’opera finita. Nei punti di passaggio con altri tipi di pavimentazione saranno inseriti profili di ottone.


mq

........
.............

18.17 Pavimentazione balconi lato nord

Provvista e posa in opera di pavimento in legno per esterni tipo Decking, essenza da definire, della ditta Listone Giordano, da posarsi su sottostruttura con sistema Kit 118- 128 della stessa ditta. La pavimentazione sarà posata su lastra in cemento rinforzato con rete di armatura sulle due superfici tipo Acquapanel Outdoor, della ditta Knauf, dello spessore di cm 1.25 previa stesura di impermeabilizzazione con guaina bituminosa.

mq

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

19 SERRAMENTI

19.1 Porte interne a battente
Fornitura e posa in opera di porte interne rasomuro tipo Exit Zero della ditta Ferrero Legno, con telaio in alluminio a filo, anta grezza prefinita per successiva tinteggiatura come le pareti, maniglia tipo Elegante 2 cromo satinata della ditta Ferrero Legno, con serratura.

Dimensioni luci di passaggio: cm 80 x cm 210.

n°

........
.............

19.2 Porte interne scorrevoli

Fornitura e posa in opera di porte interne scorrevoli tipo Exit Zero della ditta Ferrero Legno, anta grezza prefinita per successiva tinteggiatura come le pareti, nottolino tipo Tonda con nottolino di sicurezza cromo satinata della ditta Ferrero Legno. È compresa la fornitura e posa di controtelaio a scomparsa per porte scorrevoli.
Dimensioni luci di passaggio: cm 80 x cm 210.


n°

........
.............

19.3 Portoncini blindati

Fornitura e posa di portoncini blindati rasomuro tipo Tekno della ditta Oikos, con classe di antieffrazione 3, pannello grezzo da tinteggiare come le pareti, maniglia tipo Tekno MO-07Q CS (cromo satinato), maniglione Tekno MO-07 CSTZ (cromo satinato con trattamento PVD), spioncino quadro SP-01Q CS (cromo satinato), copri defender MD-02Q CSTZ (cromo satinato con trattamento PVD), mascherina interna MI-02Q CS (cromo satinato), pomolino limitatore quadro PL-01Q CS (cromo satinato), finitura esterna Linea Piano Verticale noce canaletto o teak naturale, compreso il montaggio dei controtelai su struttura a secco.
Dimensioni luci di passaggio: cm 90 x cm 210.


n°

........
.............

19.4 Porte Tagliafuoco

Provvista e posa in opera di porta di chiusura dell’autorimessa con porta tagliafuoco REI 60, in lamiera zincata preverniciata con colori fuori cartella, a scelta della D.L., compreso telaio in profilati di acciaio con zanche a murare, complete di maniglie antinfortunistiche, maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura per le due ante. Le caratteristiche delle porte saranno comprovate da certificazione rilasciata dal produttore.


n°

........
.............
19.5 Finestre e porte finestre in alluminio

Provvista e posa in opera di serramenti con apertura anta ribalta della ditta Schuco, modello AWS 75 Si, con profilo di lega di alluminio, con vetro triplo composto da stratificato 33.1, intercapedine da 16 mm, vetro intermedio 4 mm, intercapedine 16 mm e stratificato 44.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare; superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi sul lato esterno, finitura SmartWood sul lato interno e maniglia standard in acciaio inox (247005).
Le porte finestre di accesso alle unità abitative del piano terra saranno dotate di serratura di sicurezza WK2, maniglie con rosetta piana in accio inox (240212), Tutte le porte finestre, ad esclusione di quelle che devono consentire il passaggio con i giardini o le logge, saranno dotate di parapetto in vetro fissato ad appositi elementi del serramento.
finestre 2 ante 100x70 cm
n°

........
.............

finestre 1 anta 80x70 cm
n°

........
.............

portefinestre 2 ante 160x270
n°

........
.............
portefinestre 2 ante 120x270
n°

........
.............

portefinestre 2 ante 100x270
n°

........
.............

portefinestre 2 ante 100+60x270 (ingresso)
n°

........
.............

portefinestre 1 anta 80x270
n°

........
.............

portefinestre 1 anta 60x270
n°

........
.............

portefinestre 1 anta 40x270
n°

........
.............

19.6 Porte finestre scorrevole in alluminio

Provvista e posa in opera di serramenti con apertura alza e scorri della ditta Schuco, modello ASE 80 Hi, con profilo di lega di alluminio, con vetro triplo composto da stratificato 33.1, intercapedine da 16 mm, vetro intermedio 4 mm, intercapedine 16 mm e stratificato 44.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare; superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi sul lato esterno, finitura SmartWood sul lato interno e maniglia di serie in acciaio inox.
210x270 cm
n°

........
.............

19.7 Vetrata prospetto nord

Provvista e posa in opera di serramenti con composto da tre specchiature fisse e due con apertura anta ribalta della ditta Schuco, modello FWS 60 CV, con profilo di lega di alluminio, con vetro triplo composto da stratificato 33.1, intercapedine da 16 mm, vetro intermedio 4 mm, intercapedine 16 mm e stratificato 44.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare; superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi sul lato esterno, finitura SmartWood sul lato interno e maniglia standard in acciaio inox (247005).
Le porta finestre di accesso all’unità abitativa del piano terra sarà dotata di serratura di sicurezza WK2, maniglia con rosetta piana in accio inox (240212).
130+120+130+120+130x270 cm
n°

........
.............

19.8 Vetrata fissa piano terra vano scala
Provvista e posa in opera di serramento fisso ditta Schuco, modello AWS 65 CV, con profilo di lega di alluminio, con vetro doppio composto da stratificato 44.2, intercapedine da 16 mm e stratificato 55.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare; superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi.

285x270 cm
n°

........
.............

19.9 Finestra piano primo e secondo vano scala

Provvista e posa in opera di serramento con apertura a ribalta ditta Schuco, modello AWS 65 CV, con profilo di lega di alluminio, con vetro doppio composto da stratificato 44.2, intercapedine da 16 mm e stratificato 55.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare e maniglia standard in acciaio inox (247005), superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi.

222x270 cm
n°

........
.............

19.10 Finestre piano terzo vano scala

Provvista e posa in opera di serramento con apertura a ribalta ditta Schuco, modello AWS 65 CV, con profilo di lega di alluminio, con vetro doppio composto da stratificato 44.2, intercapedine da 16 mm e stratificato 55.2, compresa fornitura controtelaio in acciaio zincato da premurare e maniglia standard in acciaio inox (247005),  superfici in vista preverniciate in tinta da definirsi.

47x270 cm
n°

........
.............

19.11 Finestre vasistas

Provvista e posa in opera di serramenti rasofalda tipo Velux Integra elettriche, con vetrata 68 Energy con triplo vetro, finitura interna in legno naturale, tapparella motorizzata tipo Integra.

È compresa fornitura e posa di guarnizioni, ferramenta, barra di manovra peri apertura manuale e i controtelai a murare.

117.8x78
n°

........
.............

97.8x55
n°

........
.............

19.12 Finestre vasistas per uscita a tetto

Provvista e posa in opera di serramenti rasofalda tipo Velux GXL con apertura a libro, con vetrata 68 Energy con doppio vetro, finitura interna in legno naturale.

È compresa fornitura e posa di guarnizioni, ferramenta e maniglie di apertura e i controtelai a murare.

97.8x78
n°

........
.............

19.13 Tende alla veneziana da esterno
Fornitura e posa in opera, di tende alla veneziana da esterni tipo Aluflex 60 della ditta Grissaer, fissate alle teste dei solai in c.a., con guide laterali. Motorizzate e dotate di telecomando. Tali tende saranno da applicarsi su tutte le finestre poste sul lato sud ed est ove presente il rivestimento lapideo in travertino (unità: 1, 4, 5, 7, 8 e 11).
100x270 cm
n°

........
.............

160x270 cm
n°

........
.............

120x270 cm
n°

........
.............

19.14 Pannelli frangisole
Fornitura e posa in opera, di pannelli frangisole scorrevoli tipo Q35W della ditta Merlo composti da telaio in alluminio 45x55 mm e listellatura in cedro rosso del Canada, passo 76 mm, fissati ai profili metallici ancorati sulla testa dei solai in c.a..
40x275
n°

........
.............

40x206
n°

........
.............

60x275
n°

........
.............

60x206
n°

........
.............

80x275
n°

........
.............

40+60x275
n°

........
.............

50+50x275
n°

........
.............

50+60x275
n°

........
.............

50+60x206
n°

........
.............

60+60x275
n°

........
.............

80+80x275
n°

........
.............

80+80x206
n°

........
.............

60+100x275
n°

........
.............

60+100x206
n°

........
.............

19.15 Portone di accesso
Fornitura e posa in opera di portone di accesso all’immobile costituito da telaio metallico e pannellatura in multistrato marino. Sulla faccia interna sarà realizzato un rivestimento liscio in lastre di bronzo mentre sull’esterno la stessa lamiera sarà utilizzata per rivestire gli elementi in rilievo della pannellatura come da disegno allegato.
È compresa la fornitura e posa delle cerniere, degli elementi di sostegno, le guarnizioni, elettroserratura per l’apertura automatica a distanza, la maniglia interna ed ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita a regola d’arte.

n°

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

20 OPERE IN PIETRA
20.1 Soglie portefinestre piano terra

Provvista e posa in opera per gli ingressi delle unità poste al piano terra, di soglia in travertino, spess. cm 3, compreso gocciolatoio e spigoli smussati, posti in opera mediante collante con pendenza verso esterno del 2%. È compresa fornitura ed impasto dei collanti ed ogni altro onere per dare l’opera finita.

160x30
n°

........
.............

20.2 Copertina muri di recinzione giardini e proprietà
Fornitura e posa in opera di copertina, posta sulla testa dei muri di perimetro dei giardini, realizzata con lastre in travertino dello spessore di 3 cm, poste in opera mediante collante con pendenza verso il giardino del 2%. È compresa la fornitura e l’impasto dei collanti ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

m

........
.............
20.3 Copertina muro di confine est
Fornitura e posa in opera di copertina, posta sulla testa del muro di confine est mantenuto, realizzata con lastre in travertino dello spessore di 3 cm, poste in opera mediante collante con pendenza verso il giardino del 2%. È compresa la fornitura e l’impasto dei collanti ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte.


m

........
.............
· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

21 OPERE IN FERRO

Tutti i materiali da impiegarsi in tali opere dovranno essere lavorati con accuratezza, regolarità di forma e precisione, di dimensioni secondo i disegni.

La DL fornirà, se lo riterrà opportuno, i disegni di insieme e dettaglio delle varie opere, sufficienti a definire le caratteristiche di struttura.

I telai che racchiudono i vari elementi di ferro devono essere muniti di forti zanche in numero, dimensioni e posizioni sufficienti per il buon fissaggio alle murature.

21.1 Parapetti balconi (tav. 19 arch. Sezione LL)
Fornitura e posa in opera di parapetto h 110 a riparo dei balconi, costituito da montante in acciaio bloccati a piastre saldate sulla testa del profilo in acciaio e correnti in acciaio così come da elaborati grafici. È compresa la fornitura e posa di corrimano in Larice del diam. di 8 cm, trattato con impregnante a base solvente, tinta a scelta della D.L.. Per tutte le opere sopra descritte è compreso il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


a corpo

........
.............

21.2 Parapetti passerelle di ingresso (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere)
Fornitura e posa in opera di parapetto h 110 a riparo delle passerelle di ingresso alle unità abitative del piano terra, costituito da montante in acciaio bloccato a piastre saldate sulla testa del profilo UPN in acciaio e correnti in acciaio così come da elaborati grafici. È compresa la fornitura e posa di profilo ad L battitacco, la fornitura e posa di corrimano in Larice del diam. di 8 cm, trattato con impregnante a base solvente, tinta a scelta della D.L.. Per tutte le opere sopra descritte è compreso il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


a corpo

........
.............

21.3 Parapetto scala (Tav. 17 arch. Sezione JJ’)
Fornitura e posa in opera di parapetto scala costituito da pannelli in acciaio composti da correnti in acciaio, sez. 6 mm, da fissarsi ai gradini.


a corpo

........
.............

21.4 Basculante box 

Fornitura e posa di porta basculante a contrappesi modello Steel Zink, struttura Sikura HF City, prodotta da Ballan, in lamiera di acciaio zincato. Tutte le basculanti saranno dotate di griglie di parti grigliate al fine di consentire la ventilazione dei box come da normativa vigente.
Completa di serratura con defender e cilindro di sicurezza, scrocchi autocentranti di chiusura.
È compreso il sistema di automazione ISY Ballan per struttura Sikura HF e due telecomandi.

Dim. 2.80x2.75 m
n°

........
.............
Dim. 3.05x2.75 m
n°

........
.............
Dim. 3.00x2.75 m
n°

........
.............
Dim. 2.60x2.25 m
n°

........
.............
Dim. 4.34x2.25 m
n°

........
.............
21.5 Cancellata confine e giardini su parcheggio (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 1)
Fornitura e posa in opera di cancellata composta da piantoni tubolari in acciaio aventi sezione 40x40 mm e altezza 120 cm, fissata ai muretti di recinzione mediante piastre in acciaio e pannelli in lamiera in acciaio spessore 25/10 piegata sui 4 lati con fessure pantografate della larghezza di 1 cm come da disegni allegati.

È compresa la fornitura e posa dell’imbullonatura dei pannelli ai piantoni, il fissaggio delle piastre dei puntoni alla muratura e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


m

........
.............
21.6 Cancellata giardini (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 2)
Fornitura e posa in opera di cancellata composta da piantoni tubolari in acciaio aventi sezione 40x40 mm e altezza 70 cm, fissata ai muretti di recinzione mediante piastre in acciaio e pannelli costituiti da telaio realizzato con piatto in acciaio, sez. 4x0.5 cm, e correnti, sempre in acciaio, diam. 0.5 cm come da disegni allegati.

È compresa la fornitura e posa dell’imbullonatura dei pannelli ai piantoni, il fissaggio delle piastre dei puntoni alla muratura e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


m

........
.............
21.7 Parapetti passerelle di ingresso (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 3)
Fornitura e posa in opera di parapetto h 110 a riparo delle passerelle di ingresso alle unità abitative del piano terra, costituito da montante in acciaio bloccato a piastre saldate sulla testa del profilo UPN in acciaio e correnti in acciaio così come da elaborati grafici. È compresa la fornitura e posa di profilo ad L battitacco, la fornitura e posa di corrimano in Larice del diam. di 8 cm, trattato con impregnante a base solvente, tinta a scelta della D.L.. Per tutte le opere sopra descritte è compreso il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


a corpo

........
.............

21.8 Ringhiera su muro di confine est (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 4)
Fornitura e posa in opera ringhiera costituita da pannelli con telaio in acciaio zincato, verniciato a polvere di cancellata costituito da piatto dello spessore di 1 cm, larghezza 4 cm e bacchette verticali sempre in acciaio zincato verniciato a polvere con diametro di 0.5 cm, fissata ai pilastrini in muratura esistente.

È compresa la fornitura e posa delle zanche di ancoraggio, il fissaggio ai pilastrini.


m

........
.............
21.9 Recinzione di divisione tra giardini (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 5)
Fornitura e posa in opera di recinzione composta da piantoni tubolari in acciaio aventi sezione 40x40 mm e altezza 100 cm, fissata ai plinti in c.a., questi compresi, mediante piastre in acciaio e tiranti in acciaio inox, diam. 0.4 cm come da disegni allegati.

È compresa la fornitura e posa di tiranti snodati, guarnizione in gomma da porsi nei fori di passaggio dei tiranti, il fissaggio delle piastre dei puntoni ai plinti, il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


m

........
.............
21.10 Cancello di ingresso unità abitative piano terra (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 1)
Fornitura e posa in opera di cancello di accesso alle unità abitative del pianto terra, come da disegni allegati, costituito da pilastri realizzati con scatolare in acciaio, sez. 15x15 cm, spess. 5 mm, altezza 125 cm e 170 cm, completi di chiusura superiore con lastra in acciaio dello spess. di 5 mm. Il pilastro da 170 cm dovrà essere provvisto di foro per l’alloggio del citofono e, al di sopra di quest’ultimo, sarà saldata piastra in acciaio riportante il n° dell’unità. 
L’anta sarà costituita da pannello costituito da telaio in acciaio, sez. 4x0.5 cm e correnti verticali in acciaio del diametro di 0.5 cm.
È compresa la fornitura e posa delle cerniere, di elettroserratura per l’apertura automatica a distanza, il fissaggio delle piastre dei pilastrini ai plinti, la realizzazione dei plinti stessi e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


cad

........
.............

21.11 Cancello di ingresso (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 2)

Fornitura e posa in opera di cancello di accesso posto tra il parcheggio e la parte residenziale, come da disegni allegati, costituito da pilastri realizzati con scatolare in acciaio, sez. 20x20 cm, spess. 5 mm, altezza 170 cm, completi di chiusura superiore con lastra in acciaio dello spess. di 5 mm. Un pilastro dovrà essere provvisto di foro per l’alloggio del videocitofono. 

L’anta sarà costituita da telaio scatolare in acciaio, sez. 5x5 cm a cui sarà saldato pannello di tamponamento realizzato con lamiera piena dello spess. di 5 mm.

È compresa la fornitura e posa delle cerniere, di elettroserratura per l’apertura automatica a distanza, il fissaggio delle piastre dei pilastrini ai plinti, la realizzazione dei plinti stessi e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


cad

........
.............

21.12 Cancello di ingresso alla proprietà (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 3)

Fornitura e posa in opera di cancello di accesso posto tra il parcheggio e la parte residenziale, come da disegni allegati, costituito da pilastri realizzati con scatolare in acciaio, sez. 20x20 cm, spess. 5 mm, altezza 170 cm, completi di chiusura superiore con lastra in acciaio dello spess. di 5 mm. Un pilastro dovrà essere provvisto di foro per l’alloggio del videocitofono. 

Le ante, pedonale e carrabili, saranno costituite da telaio scatolare in acciaio, sez. 5x5 cm a cui sarà saldato pannello di tamponamento realizzato con lamiera piena dello spess. di 5 mm.

Il cancello carrabile sarà dotato di doppio attuatore oleodinamico interrato tipo FAAC S800HENC completi di cassette autoportanti in acciaio, sistema di sblocco idraulico, serratura di sblocco.
È compresa la fornitura e posa delle cerniere, di elettroserratura per l’apertura automatica a distanza del cancello pedonale, la fornitura e posa di sistemi di sicurezza a fotocellule, il sistema di comando a distanza per il cancello carrabile, la posa delle rotaie a terra, il fissaggio delle piastre dei pilastrini ai plinti, la realizzazione dei plinti stessi e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere e quant’altro necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte..


cad

........
.............

21.13 Cancello carrabile accesso proprietà confinante (Tav. 37 arch. Abaco cancelli e ringhiere - Tipo 4)

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole di accesso alla proprietà confinate sul lato ovest, come da disegni allegati, costituito da pilastri realizzati con scatolare in acciaio, sez. 20x20 cm, spess. 5 mm, altezza 170 cm, completi di chiusura superiore con lastra in acciaio dello spess. di 5 mm. 

L’anta scorrevole sarà costituita da telaio scatolare in acciaio, sez. 5x5 cm a cui sarà saldato pannello di tamponamento realizzato con lamiera piena dello spess. di 5 mm. 
È compresa la fornitura e posa della guida a terra in acciaio, delle ruote in acciaio inox, olive di guida e le necessarie piastre di fissaggio, di motoriduttore tipo BXL 04 AGS della ditta Came, fotocellule di sicurezza, il fissaggio delle piastre dei pilastrini ai plinti, la realizzazione dei plinti stessi e il ciclo di zincatura e verniciatura a polvere.


cad

........
.............
21.14 Grigliati di ventilazione orizzontali
Fornitura e posa in opera di griglie orizzontali a chiusura dei vani di ventilazione box, in acciaio zincato elettrosaldato, tipo ORSOGRILL, e telaio a murare in acciaio. Detti grigliati saranno dimensionate per consentire il transito carrabile. È compresa fornitura e posa in opera di eventuale struttura portante rompitratta in acciaio, di eventuali cordoli di appoggio in c.a. e di tutta la ferramenta occorrente, l’assistenza muraria per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.


mq

........
.............

21.15 Grigliati di ventilazione autorimessa verticali

Fornitura e posa in opera di pannelli di ventilazione verticali in alluminio preverniciato costituiti da telaio perimetrale tubolare e alette. È tutta la ferramenta occorrente, l’assistenza muraria per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.


mq

........
.............

21.16 Grigliati di ventilazione verticali sopra vano ascensore

Fornitura e posa in opera di pannelli di ventilazione verticali in alluminio preverniciato costituiti da telaio perimetrale tubolare e alette fissati su montante costituito da due piatti in acciaio zincato, spessore 1 cm e larghezza 5 cm uniti tramite bulloni e fissati alla struttura in c.a. del vano ascensore con piastre tassellate. Alla sommità dei montanti sarà fissato un corrente ad “L” di irrigidimento in acciaio. È compresa tutta la ferramenta occorrente, l’assistenza muraria per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.


mq

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

22 OPERE IN VETRO

22.1 Parapetti terrazze

Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro altezza 1.10 m, composto da vetro 10+10+1.52 PVB temperato indurito, fissato a pinze in acciaio inox debitamente fissate alle pareti perimetrali,

È compresa la fornitura e posa di tutte le sigillature, e quanto necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.

m

........
.............

22.2 Pensilina accesso condominiale
Fornitura e posa in opera di pensilina in vetro temprato stratificato 10+1.52+10 mm, delle dimensioni di 4.60x1.20m, fissata alla parete perimetrale dell’edificio mediante tiranti in acciaio inox ancorati con appositi elementi in acciaio inox alla parete e su canale di gronda in acciaio inox sagomato come da disegni allegati, fissato sempre alla parete. 
Sono comprese nell’opera gli elementi di fissaggio, eventuali opere di saldatura, la fornitura e posa di guaine in neoprene da posizionare tra vetro ed elementi metallici e quant’altro necessario a rendere l’opera finita a regola d’arte.

a corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…
23 SCALE

23.1 Scale piano interrato
Fornitura e posa in opera di scala autoportante in acciaio tipo Recta della ditta Rintal, con doppio cosciale, colore a scelta della D.L., gradino e alzata in legno, tinta da definirsi a scelta della D.L.. È compresa la fornitura di corrimano in legno da fissarsi alla muratura perimetrale con appositi elementi metallici, l’inserimento di eventuali rinforzi nella muratura, il fissaggio della struttura alle parti in c.a. e quant’altro necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.


n°

........
.............
23.2 Scale piano sottotetto
Fornitura e posa in opera di scala autoportante in acciaio tipo Recta della ditta Rintal, con doppio cosciale, colore a scelta della D.L., gradino in legno, tinta da definirsi a scelta della D.L., ringhiera in vetro 8+8 è compreso il fissaggio della struttura alle parti in c.a. e quant’altro necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.


n°

........
.............
23.3 Corrimano scala condominiale lato sud
Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio inox satinato, diametro 4.2 cm, fissato alla parete sud della scala condominiale con appositi elementi sempre in acciaio inox satinato, comprese l’eventuale inserimento di rinforzi nella muratura, il fissaggio e quant’altro necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.


m

........
.............
23.4 Corrimano scala condominiale lato nord (Tav. 17 arch. Sezione JJ)
Fornitura e posa in opera di corrimano in travertino costituito da lastra dello spessore di cm 2.5 e parte sagomata superiore con diametro 5 cm, inserito nella muratura mediante creazione di apposito alloggio nella stessa così come da disegno allegato. La parte cilindrica avrà finitura liscia mentre la parte verticale sarà bocciardata come il resto del rivestimento.

Sono compresi collanti per il fissaggio del corrimano, la posa dei profili da cartongesso e delle lastre per la creazione dell’alloggio e ogni altra lavorazione necessaria a rendere l’opera finita e regola d’arte.


n°

........
.............
· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

24 COLORITURE

24.1 Coloriture pareti e soffitti interni

Coloritura di tutte le pareti e dei soffitti dei locali, con due mani di idropittura lavabile, applicata a rullo o pennello, in tinta da concordare con la Direzione Lavori, comprese eventuali coloriture con diverse tinte anche all’interno dello stesso ambiente, le ponteggiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita.


mq


.............

24.2 Coloriture pareti interne e soffitti servizi igienici e punti cottura

Coloritura di tutte le pareti in cartongesso dei servizi igienici e punti cottura con due mani di idropittura murale traspirante, applicata a rullo o pennello, in tinta da concordare con la Direzione Lavori, comprese le ponteggiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita.


mq


.............

24.3 Coloriture pareti interne servizi igienici

Coloritura di tutte le pareti dei bagni ove non previsto rivestimento ceramico, con due mani di smalto acrilico all’acqua satinato (tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN della Ditta Sikkens) diluite al 10%, 15%, applicata a rullo o pennello, in tinta da concordare con la Direzione Lavori, comprese le ponteggiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita.


mq

........
.............

24.4 Coloriture pareti corridoi comuni lato ingressi
Coloritura delle pareti dei corridoi comuni lato porte di ingresso, con due mani di smalto acrilico all’acqua satinato (tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN della Ditta Sikkens) diluite al 10%, 15%, applicata a rullo o pennello, in tinta (scura) da concordare con la Direzione Lavori, comprese le ponteggiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita.


mq

........
.............
24.5 Coloritura murature perimetrali esterne

Coloritura di tutte le pareti esterne, dove non prevista altra finitura, con pittura idrorepellente ai silos sani, in tre mani previa applicazione di apposito primer fissativo e impermeabilizzante. in tinta da concordare con la Direzione Lavori, comprese le ponteggiature e quant'altro necessario per dare l'opera finita.


mq


.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…
25 ASSISTENZE MURARIE AGLI INTERVENTI IMPIANTISTICI

25.1 Assistenze murarie per impianti

Formazione di crene, compresi attraversamenti di tramezze e la creazione di alloggiamenti vari, per passaggio impianti di riscaldamento, elettrico e dell’acqua sanitaria in tutti i locali, su murature in mattoni forati o semipieni, effettuata con attrezzi anche manuali a seconda delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

Formazione di passaggi nel solaio del piano rialzato per l’allacciamento di tutti i discendenti alle relative reti, comprese le opere all’interno dei cortili, la creazione dei pozzetti e le opere di protezione delle condotte.

È compresa la chiusura delle crene realizzate per passaggio impianti con intonaco interno finito in arenino o in pasta di calce bianca.

Ulteriori opere murarie di completamento per dare l'impianto perfettamente funzionante anche se qui non espressamente elencate.

· PREZZO COMPLESSIVO


Le opere di cui ai punti precedenti sono da considerarsi comprese nella quotazione del lavoro e non devono quindi essere quotate a parte.

26 IMPIANTO IDROSANITARIO
Realizzazione di tutti i bagni e servizi igienici, compresa fornitura dei sanitari, compresa fornitura e posa di tubazioni per acqua calda e fredda (isolate a norma di legge) a partire dagli stacchi delle linee di adduzione, formazione della linea di scarico fino al collegamento, questo incluso, con le colonne, il montaggio dei sanitari e delle rubinetterie; compreso inoltre il montaggio degli accessori.

Ogni bagno avrà valvole di intercettazione sulle due linee dell’acqua calda e fredda.

Le tubazioni di scarico delle acque nere saranno realizzate mediante tubazioni Geberit Silent-db20 realizzato con tubi a 3 strati ad in sonorizzazione integrata.

26.1 Lavabi

Fornitura e posa di lavabi da appoggio, Flaminia, modello Miniwash 60 in colore bianco, completi di:

· Miscelatore monocomando da incasso X1 di Flaminia, e bocca erogazione a parete della stessa serie, completo di piletta di scarico da 1 ¼ “, asta di comando, tappo cromato e ogni accessorio

· Sifone da 1 ¼” in acciaio tipo X1 della Flaminia, ispezionabile dall’asola predisposta nella parte inferiore del bidet, completo di guarnizioni;

· Mensola Forty6 della ditta Flaminia, profondità 46 cm, e lunghezza variabile con fissaggio su pareti in cartongesso compresi eventuali rinforzi


n°

........
.............

26.2 Bidet 

Fornitura e posa di bidet Flaminia modello App sospeso in colore bianco, completi di:

· Sostegno polivalente con eventuali staffe di rinforzo orizzontali, traversino con staffe e cavallotti per il bloccaggio dei tubi di scarico e adduzione completo di bulloni, dadi boccole e accessori;

· Miscelatore monocomando X1 di Flaminia, completo di piletta di scarico da 1 ¼ “, asta di comando, tappo cromato e ogni accessorio

· Fornitura e posa di sifone da 1 ¼” con cannette e ghiere, in polipropilene bianco, ispezionabile dall’asola predisposta nella parte inferiore del bidet, completo di guarnizioni;

· Flessibili inox per il collegamento delle tubazioni dell’acqua calda e fredda;

· Guarnizioni, o-ring, manicotti per il collegamento dello scarico e accessori vari;

· Stuccatura con apposito cemento tra porcellana e parete


n°

........
.............

26.3 Vaso

Fornitura e posa di vaso a cacciata Flaminia modello App sospeso in colore bianco completi di:

· Sostegno polivalente con eventuali staffe di rinforzo orizzontali, traversino con staffe e cavallotti per il bloccaggio dei raccordi di scarico e immissione completo di bulloni, dadi boccole e accessori;

· Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata;
· Cassetta Geberit da incasso da 14 litri, isolata contro la trasudazione, completa di tubo di risciacquo in PE, coppelle in polistirolo espanso, rubinetto d’arresto, placca di copertura con tasto di comando ed ogni accessorio;

· Guarnizioni, o-ring, manicotti per il collegamento dello scarico e delle tubazioni di risciacquo ed accessori vari;


n°

........
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26.4 Docce

Piatto doccia in solid surface "Rocky solid classic" della Relaxdesign tagliabile a misura con disco diamantato, completo di sifone, piletta in acciaio inox quadrata e scarico estraibile.
È compresa la fornitura e posa di:
· Miscelatore monocomando Flaminia modello X1 da incasso.
· Deviatore da incasso;

· Doccetta con supporto;

· Soffione a parete, diametro 30 cm;
· Box doccia tipo Bamboo Flaminia.

80x80
n°

........
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70x90
n°

........
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80x90
n°

........
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80x94
n°

........
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100x70
n°

........
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100x80
n°

........
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105x80
n°

........
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115x80
n°

........
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120x80
n°

........
.............

165x70
n°

........
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168x80

Prima del montaggio del cartongesso a parte, sarà comunque a carico della Ditta provvedere al collaudo dell’impianto a pressione, in presenza della D.L.
· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

27 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA, FREDDA E DI RICIRCOLO

Per rete di distribuzione acqua fredda e calda sanitaria si intende l'insieme delle tubazioni (collettori, colonne montanti e diramazioni) a partire dell'organo erogatore (contatore) sino alle utilizzazioni.

È compresa nella voce seguente la realizzazione di nicchia da realizzarsi in prossimità del confine di proprietà per l’alloggio del contatore con relativo sportello di chiusura come da prescrizioni dell’ente fornitore.
Prima della chiusura delle pareti sarà cura dell’impresa eseguire il collaudo dell’impianto.
27.1 Dorsali acqua calda, fredda, ricircolo 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato con relativa raccorderia e pezzi speciali nei vari diametri per la realizzazione di circuiti primari e terminali di climatizzazione, tipo Acquatecnik.

n°
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27.2 Valvole e accessori

Fornitura e posa in opera di valvole a 2 vie a sfera per intercettazione fluidi, nei vari diametri, comprensivo di valvole di non ritorno e di ogni altro accessorio necessario per l’opera completa.


n°

........
.............

27.3 Collettori di distribuzione

Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile per distribuzione utenze sanitario interno alloggio con un numero di stacchi come da disegno, completo di rubinetto di scarico, valvole di intercettazione a sfera per la distribuzione dell'acqua calda e fredda ad uso sanitario, comprensivo di coibentazione e punto raccolta condensa.


n°

........
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· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

28 RETE DI SCARICO ACQUE NERE E VENTILAZIONE

28.1 Rete scarico esterna
 orizzontale
Fornitura e posa in opera di rete di scarico esterna per acque nere e grigie, completa di tubazione Valsir nei vari diametri come da disegno, pozzetti di raccordo, sifoni, ispezioni a T con tappo sigillato, pezzi speciali, incluse le opere di scavo, reinterro e smaltimento, e di ogni accessorio necessario per l'opera completa. L'opera si intende a partire dal collettore sub orizzontale al piano terra, quota esterno, fino al pozzetto di raccordo con la rete pubblica


a corpo

........
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28.2 Gruppi di pompaggio
Fornitura e posa in opera di gruppi di pompaggio per acque nere KSB Multilift MLD 12.1.4, completi di vasca in PVC, gruppo pompe con trituratore, valvole di non ritorno, tubazione in Pead in pressione, staffe e supporti, sfiati e collegamenti elettrici , quadri di comando e sensori di livello e di ogni accessorio necessario per l'opera completa. L'opera si intende a partire dal collettore sub orizzontale al piano interrato per la zona alloggi e per la zona autorimessa, fino al pozzetto di raccordo con la rete pubblica.

a corpo

........
.............

28.3 Rete scarico esterna
 verticale
Fornitura e posa in opera delle colonne verticali della rete di scarico per acque nere e grigie, completa di tubazione Valsir Silere nei vari diametri come da disegno, sifoni, pezzi speciali, sfiati a tetto, coppelle e fasciature supplementari antirumore e di ogni accessorio necessario per l'opera completa. L'opera si intende a partire da ogni piè di colonna, fino al tetto per la corretta ventilazione primaria


a corpo

........
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28.4 Rete scarico interna
Fornitura e posa in opera di rete di scarico per acque nere e grigie da realizzare con tubazione Valsir Silere nei vari diametri come da disegno, l'opera si intende a partire da ogni sanitario (wc, bidet, vasca, doccia, lavabo, lavandino) o punto di utilizzo (lavatrice, lavastoviglie, lavabo a pozzetto per giardino, ecc.), fino al raccordo con la tubazione della colonna, comprensiva della quota parte di condotto di ventilazione primaria e secondaria da realizzare in tubazione Valsir Silere con guarnizione o similare, staffe per il montaggio, raccordi, giunti, pezzi speciali e ogni accessorio necessario per l'opera completa


a corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

29 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE


29.1 Pompa di calore

Fornitura e posa di pompa di calore idronica ad inverter condensata ad aria per installazione esterna, da posizionare in copertura dell’edificio, con riferimento all’allegato 1 - Clivet WSAN-YMi, comprensivo di:

· Clivet WSANYMI41

· Gruppo idronico

· Flussostato 

· Filtro a Y

· Supporti antivibranti

· Struttura di protezione amovibile per creare area di lavoro intorno alle macchine e costituire parapetto di protezione


n°
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29.2 Modulo termico

Fornitura e posa di modulo termico a condensazione, alimentato a gas metano, posto all’ultimo piano dell’edificio, con riferimento all’allegato 2 - Baxi Luna Inplus1.24, comprensivo di:

· Caldaia Baxi Luna Inplus 1.24 24kW solo riscaldamento da incasso)

· Condotto fumi

· Canna fumaria

· Scambiatore di calore a piastre da 75kW

· Valvola di sicurezza

· Filtro

· Gruppi di riempimento automatici

· Vasi di espansione marca IMI


A corpo

........
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29.3 Contabilizzatore

Fornitura e posa di moduli di contabilizzazione satellite per climatizzazione a 4 tubi, con riferimento all’allegato 3 - AV Modul, da installare nelle zone comuni a servizio dei singoli alloggi, completi di:

· Lovato AV2 Modul


n°
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29.4 Gruppo di pompaggio

Fornitura e posa di circolatore gemellare Grundfos Magna 3


n°

........
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29.5 Modulo produzione ACS

Fornitura e posa di modulo per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria come da allegato 4 - Lovato Mac-Fresh, da installare nelle zone comuni a servizio dei singoli alloggi, completo di ogni accessorio necessario per l’opera completa.


n°

........
.............

29.6 Trattamento acqua

Fornitura e posa di impianto di trattamento acqua per l’utenza condominiale, comprensivo di:

· filtro autopulente con finezza di filtrazione 90 µm, Cillit Galileo/Bio;
· dosatore automatico proporzionale di protettivo antincrostante e anticorrosivo Cillit Immuno;

· defangatore e chiarificatore dell'acqua di circolazione del circuito di climatizzazione Cillit Thermocyclon;

· addolcitore automatico biblocco con rigenerazione volumetrica, statistica e proporzionale in rapporto al consumo di acqua addolcita che si autogestisce riducendo il consumo di rigenerante con ridotto consumo di acqua di rigenerazione, completo di valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola antivacuum, valvola miscelazione doppia taratura, tipo Cilit-Neckar Cyber, mod. 78.


a corpo

........
.............

29.7 Impianto radiante a pavimento

Fornitura e posa in opera di sistema di solo riscaldamento a pannelli a pavimento Loex Home Three, completi di:

· Tubazione LOEX 142 PE-Xa 14x2 mm 

· Isolante LOEX Xenergy EVO

· Foglio in PE LOEX sp. 0,18

· Nastro per pannello Loex

· Barra LOEX B142

· collettori per circuiti radianti comprensivo di testine termostatiche, valvole di intercettazione a sfera, cassetta in lamiera da incasso



a corpo 

........
....................................

29.8 Collettori di distribuzione

Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile per distribuzione utenze interno alloggio con un numero di stacchi come indicato a disegno, completo di gruppo di testa con valvola sfogo aria automatica, rubinetto di scarico, coppia di valvole di intercettazione a sfera ed attacco per elettrovalvola 230V, elettropompa e valvola miscelatrice per stacchi a circuiti pannelli a pavimento, comprensivo di coibentazione e punto raccolta condensa e di ogni altro accessorio necessario per l’opera completa.


n°
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29.9 Ventilconvettore

Fornitura e posa di ventilconvettori da incasso senza carena a 3 velocità, modello Clivet ElfoRoom2, come da specifica allegata 5 - Elforoom2 completi di:

· Bacinella raccolta condensa

· Plenum di mandata e di ripresa

· Valvole di intercettazione

· Staffe di sostegno

· Sfiati d’aria


a corpo
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29.10 Accumulo inerziale

Fornitura e posa di accumulo inerziale per circuito di climatizzazione, modello Fiorini VKG-HC 500 litri, comprensivo di coibentazione e di ogni accessorio necessario per l’opera completa


n°
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29.11 Dorsali e colonne mandata / ritorno fluido termovettore

Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato con relativa raccorderia e pezzi speciali nei vari diametri per la realizzazione di circuiti primari e terminali di climatizzazione Acquatecnik


A corpo
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.............

29.12 Valvole e accessori

Fornitura e posa in opera di valvole a 2 vie a sfera per intercettazione fluidi, nei vari diametri, comprensivo di valvole di non ritorno e di ogni altro accessorio necessario per l’opera completa.


A corpo

........
.............

29.13 Isolamento termico e finitura delle tubazioni

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tutte le tubazioni, i collettori, le elettropompe, le valvole e le elettrovalvole e degli accessori connessi all'impianto di riscaldamento e di climatizzazione eseguita mediante guaine di elastomero sintetico a celle chiuse tipo ARMSTRONG ARMAFLEX -AC o similare, corredata di supporti di ancoraggio ed appoggio tipo AF nei vari spessori nel rispetto della Legge 10/91 con sigillatura dei giunti con mastice anticorrosivo e come indicato nella tabella riportata sui disegni. Le parti esterne dovranno essere protette copelle di alluminio di spessore 6/10, opportunamente lavorate e complete di raccordi e supporti

A corpo

........
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29.14 Termoarredi

Fornitura e posa in opera di elementi terminali a radiatori tubolari in acciaio modello a scaldasalvietta, emissione termica certificata EN 442, tipo IRSAP NOVO 1200 x 600 o similare, completo di:

· valvola di sfiato cromata e tappi ciechi e forati con guarnizione a tenuta in gomma siliconata bianca verniciati a polveri epossidiche e detentore, 

· elettrovalvole per separazione dall'impianto di climatizzazione in funzionamento estate:


n°

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…
30 IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO

L’impianto gas è destinato ad alimentare il modulo termico posto sulla copertura dell’edificio.

Al fine della corretta posa in opera della rete di distribuzione del gas metano, l’impresa esecutrice dei lavori, nell’ambito della dichiarazione di conformità, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni di seguito di Legge.

Tutti i componenti della rete dovranno essere realizzati con materiali idonei a conferire adeguate caratteristiche di funzionalità, durata e sicurezza per le condizioni di impiego.

È compresa nella voce seguente la realizzazione di nicchia da realizzarsi in prossimità del confine di proprietà per l’alloggio del contatore con relativo sportello di chiusura come da prescrizioni dell’ente fornitore.
Prima della chiusura delle pareti sarà cura dell’impresa eseguire il collaudo dell’impianto.
30.1 Rete gas

Fornitura e posa in opera di rete gas a servizio del modulo termico completo di:

· tubazioni in Pead per posa interrata, conforme UNI-CIG 7129-08, comprensivo di giunti dielettrici per raccordi tubazione in acciaio, nei vari diametri 

· tubazioni in acciaio, completo di raccorderia, conforme UNI-CIG 7129-08 nei vari diametri,

· valvola manuale di intercettazione gas, conforme UNI-CIG 7129-08 di adeguato diametro

· riduttore di pressione gas, conforme UNI-CIG 7129-08 di adeguato diametro


a corpo
 
........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

31 IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA VIZIATA

31.1 Recuperatori di calore

Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati Icaria H200 Q Plus, comprensivo di supporti di fissaggio, pannello di comando e regolazione elettronico e di ogni altro accessorio necessario per l’opera completa


n°

........
.............

31.2 Rete aeraulica

Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione aeraulica per il collegamento dei recuperatori ai ventilconvettori e alla presa d’aria e all’espulsione, comprensivo di:

· Canali aria in pannelli sandwich in alluminio preisolato marca P3 mod. PIRAL HD HYDROTEC, completi di raccordi per canali metallici rettangolari o tubazioni a sezione circolare secondo le quantità e le dimensioni indicate sulle tavole di progetto allegate e comprensivi di ogni componente e lavorazione necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte

· condotto circolare flessibile antistrappo in multistrato di alluminio e film di poliestere rivestito con materassino termoisolante in fibra di poliestere e guina esterna in anticondensa, completo di fascette stringitubo di fissaggio e comprensivi di ogni componente e lavorazione necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte

· bocchetta di ripresa per posa orizzontale a soffitto, in alluminio anodizzato, a maglia quadra, Sagicofim serie AD completa di telaio porta filtro e filtro e di ogni componente e lavorazione necessari per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte

· bocchetta di mandata per posa orizzontale a soffitto / orizzontale a parete, in alluminio anodizzato, lineare, tipo Sagicofim Indul, completa di telaio e di ogni componente e lavorazione necessari per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte


A corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

32 IMPIANTO ELETTRICO

Tutti gli impianti sotto descritti saranno estesi alle diverse aree funzionali dell’immobile secondo le indicazioni riportate sui documenti di progetto, nel rispetto della normativa e legislazione vigente e provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti costruttivi e di dettaglio al fine di ottenere gli impianti completi e finiti in modo che gli stessi risultino atti allo scopo per il quale sono destinati.

È compresa nella voce seguente la realizzazione di alloggio contatori come da indicazioni della società erogatrice.
32.1 Quadri elettrici

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale condominiale (QEGC), in carpenteria metallica, da posizionare a parete entro locale contatori, suddiviso in più sezioni (parti comuni condominiali, impianto climatizzazione, autorimessa) per la protezione delle linee di alimentazione dei sottoquadri di zona e dei circuiti terminali, comprensivo di interruttori, relè, morsettiere, orologi e di ogni altro accessorio necessario per l'opera completa, da realizzarsi come da schema di progetto.


a corpo

........
.............

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di zona centrale tecnologica (QEZCT), in carpenteria metallica, da posizionare a parete all'interno del locale tecnico al piano sottotetto, per la protezione dei circuiti terminali di alimentazione delle apparecchiature a servizio dell’impianto di climatizzazione, comprensivo di interruttori, relè, morsettiere, orologi e di ogni altro accessorio necessario per l'opera completa, da realizzarsi come da schema di progetto.


a corpo

........
.............

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione generale di alloggio (DGA), in carpenteria plastica, da posizionare a parete entro locale contatori, per la protezione della linea di alimentazione degli alloggi, comprensivo di ogni altro accessorio necessario per l'opera completa, da realizzarsi come da schema di progetto.

n°
a corpo
........
.............

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di zona alloggio (QEA), in carpenteria plastica, da posizionare ad incasso a parete, per la protezione, l'automazione ed il controllo dei circuiti terminali,  comprensivo di interruttori, alimentatore e dispositivi impianto domotico e di ogni altro accessorio necessario per l'opera completa, da realizzarsi come da schema di progetto.


n°

........
.............

32.2 Canale metallico

Fornitura e posa in opera di passerella in filo di acciaio zincato per posa a parete completa di staffe, curve, pezzi speciali, raccordi, accessori di fissaggio e quant’altro necessario per l’opera completa, nelle varie misure come da disegno.


m

........
.............

32.3 Tubazioni plastiche

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete in polietilene ad alta densità, marchiato IMQ, conforme alle norme CEI EN 50086, per posa interrata, inclusi manicotti di giunzione e quant’altro necessario per l’opera completa.

diametro esterno 40 mm
m

........
.............

diametro esterno 63 mm
m

........
.............

diametro esterno 90 mm
m

........
.............

Fornitura e posa in opera di tubo isolante in PVC, conforme alle norme CEI EN 50086, marchiato IMQ, pesante, flessibile, corrugato, autoestinguente, nei diversi colori a seconda della tipologia di impianto (fm, antintrusione, telefoni, tv, terra), installato ad incasso.

diametro esterno 20 mm
m

........
.............

diametro esterno 25 mm
m

........
.............

diametro esterno 32 mm
m

........
.............

Fornitura e posa in opera di tubo isolante in PVC, conforme alle norme CEI EN 50086, marchiato, pesante, rigido, autoestinguente, installato a vista con grado di protezione IP65, inclusi accessori di collegamento e fissaggio.

diametro esterno 20 mm
m

........
.............

diametro esterno 25 mm
m

........
.............

diametro esterno 32 mm
m

........
.............

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls completo di chiusino in ghisa per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate, dimensioni 0,6x0,6 m conforme normative ENEL e/o Telecom.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di pozzetto per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate, prefabbricato in PVC carrabile, dimensioni 0,3x0,3 m.


n°

........
.............

32.4 Conduttori 

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare non propagante l'incendio conforme a norme CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575, conduttore in corda flessibile, isolamento in PVC di qualità G17, sigla di designazione FS17 450/750V per posa in tubo sottotraccia o fissato a parete e/o soffitto.

sezione 1.5 mm2
m

........
.............

sezione 2.5 mm2
m

........
.............

sezione 4 mm2
m

........
.............

sezione 6 mm2
m

........
.............

sezione 16 mm2
m

........
.............

Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma HEPR di qualità G16, con guaina in mescola termoplastica tipo R16, non propagante l’incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme a norme CEI 20-13, IEC 60502, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN 50575, flessibile, sigla di designazione FG16(O)R16 0.6/1kV; unipolare e multipolare per posa entro cavidotto o in canale metallico e/o passerella staffata a parete o soffitto.

sezione 3G1.5 mm2
m

........
.............

sezione 3G2.5 mm2
m

........
.............

sezione 3G4 mm2
m

........
.............

sezione 3G6 mm2
m

........
.............

sezione 5G4 mm2
m

........
.............

sezione 5G6 mm2
m

........
.............

sezione 5G10 mm2
m

........
.............

sezione 5G16 mm2
m

........
.............

sezione 5G25 mm2
m

........
.............

Fornitura e posa in opera di cavo telefonico a 1 coppia TE 1x2x1,0 / R/Bronzo con guaina in PVC (linea di ingresso Telecom).


m

........
.............

Fornitura e posa in opera di cavo coassiale TVSAT tipo RG59 per trasmissione segnale video.


m

........
.............

32.5 Derivazioni

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione e connessione da incasso in polistirolo antiurto, autoestinguente con coperchio a vite.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione stagne in PVC, da parete, rettangolari, grado di protezione IP65.


n°

........
.............

32.6 Corpi illuminanti 

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led per illuminazione vano scale e corridoi comuni, tipo barra continua Minimal, della ditta Simes, ad incasso 11.5 W, completa di alimentatore e di ogni accessorio necessario.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per esterni, con lampada Led 20W IP65, posato su palo h 3.5 m, diam 60 mm, tipo Movit quadrato 220mm della ditta Simes, completo di palo flangiato, , tirafondi, alimentatore e di ogni accessorio necessario.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di paletto illuminante per esterni, con lampada Led 16.5W IP65, H 80 cm, tipo Mini Moai quadrato 220mm della ditta Simes, completo di flangia per paletto, alimentatore e di ogni accessorio necessario.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso per esterni, tipo Miniblinker, della ditta Simes, con lampada Led 16.5W IP65, completo di ogni accessorio necessario.


n°

........
.............

Fornitura e posa di profilo lineare da esterno Rio 1.1(6W), Rio 1.2 (12W), Rio 1.3(18W), Rio 1.4(24W), di Luce&Light  carrabile fino a 5000 kg, colore LED 3700k, testate in acciaio INOX AISI 316L e viteria in acciaio inox A4; guarnizioni in silicone ricotto con trattamento anti-invecchiamento ad alta tenuta meccanica; incluso alimentatore; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm;  RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 1,5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; 

Dim. 510x20x53 mm
n°

........
.............

Dim. 1010x20x53 mm
n°

........
.............

Dim. 1510x20x53 mm
n°

........
.............

Dim. 2010x20x53 mm
n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di proiettore per esterni, tipo Minitechno rettangolare flood, della ditta Simes, con lampada Led 36W IP65, completo di ogni accessorio necessario.


n°

........
.............

32.7 Punti luce

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di interruttore, scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto luce deviato (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di deviatori, scatole, supporti, placche, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto luce a relè (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di 3 pulsanti unipolari, relè passo-passo, scatole, supporti, placche, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto, in esecuzione per esterni con grado di protezione IP55, compreso cavi e canalizzazioni in PVC rigido, esclusa la dorsale.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto luce a relè, in esecuzione per esterni con grado di protezione IP55, comprensivo di 3 pulsanti unipolari e relè passo-passo, compreso cavi e canalizzazioni in PVC rigido, esclusa la dorsale.


n°

........
.............

32.8 Punti prese

Fornitura e posa in opera di punto presa 2P+T 10/16A bivalente (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto presa 2P+T 10/16A schuko bivalente (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto presa USB (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di torcia elettrica Led 2 moduli (serie civile bTicino LivingNow), comprensivo di scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

32.9 Punti alimentazione apparecchiature termomeccaniche

Fornitura e posa in opera di termostato a parete (serie civile bTicino LivingNow Smart XW8002W), comprensivo di scatola, supporti, placca, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche interne all’alloggio (ventilconvettori, recuperatori, elettropompe, valvole, ecc.) comprensive di conduttori fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

Fornitura e posa in opera di punto alimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche condominiali (pompa di calore, modulo termico, elettropompe, ecc.) comprensive di conduttori fino alla scatola di derivazione ed ogni altro accessorio necessario per l'opera completa.


n°

........
.............

32.10 Automazione varchi

Fornitura e posa in opera di impianto per automazione varchi carrabili completo di motorizzazione, antenna, lampeggiante, coppia di interruttori a chiave, ricevitore di segnale radio, canalizzazioni e di ogni altro dispositivo necessario per l'opera completa.


a corpo

........
.............

32.11 Impianto di terra

Fornitura e posa in opera di impianto di terra condominiale comprensivo di barra collettrice di terra in rame 40x3 mm (per collegamento ai dispersori, alle tubazioni metalliche, alle masse estranee entranti nella struttura in esame), dispersori verticali in acciaio zincato, treccia di rame nuda da 35 mmq per il collegamento dei dispersori e del collettore di terra, collegamenti equipotenziali principali e supplementari alle tubazioni metalliche, alle masse estranee entranti nella struttura in esame, con connessioni a capicorda e cavo FS17 450/750V nella sezione adeguata, capicorda per eseguire tutte le connessioni e ogni altro dispositivo necessario per l'opera completa.


a corpo

........
.............

32.12 Impianto fotovoltaico

Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico completo da 10,2kW di picco, comprensivo di: 

- n. 30 pannelli fotovoltaici in silicio policristallino da 340Wp tipo Peimar SG340P o equivalente completi di ogni accessorio necessario per il corretto cablaggio;

- struttura per l'installazione dei moduli fotovoltaici sulla copertura a falda inclinata dell'edificio, completa di profili, guarnizioni di tenuta, graffette di estremità ed intermedie, viti, dadi e ogni accessorio necessario per la corretta installazione ed impermeabilizzazione;

- n. 1 inverter per impianto fotovoltaico tipo SMA Sunny Tripower 10.0 da installare a parete in prossimità dell'impianto fotovoltaico;

- n. 1 quadro di stringa IP65 completo di n. 2 sezionatori da 32A per corrente continua e n.2 scaricatori, per il sezionamento delle linee in ingresso all'inverter, competo di ogni accessorio necessario per l'opera completa;

- n. 1 quadro per la protezione della linea in uscita dall'impianto fotovoltaico IP65 completo di interruttore quadripolare magnetotermico differenziale 32A, SPD e di ogni accessorio necessario per l'opera completa.

- attività di autorizzazione impianto presso GSE / Enel


a corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

33 ELEMENTI AGGIUNTIVI
33.1 Moduli automazione - Gateway
Fornitura e posa in opera di modulo per automazione alloggio, ovvero interfaccia Gateway Bticino FG80GT


n°

.......................................
33.2 Moduli automazione – modulo relè
Fornitura e posa in opera di modulo per automazione alloggio, ovvero relè modulare 16A da guida DIN, Bticino FC80RC


n°

.......................................
33.3 Moduli automazione - interruttore
Fornitura e posa in opera di modulo per automazione alloggio, ovvero interruttore Bticino K4003C


n°

.......................................
· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

34 IMPIANTI SPECIALI

34.1 Impianto telefonico e di trasmissione dati

Fornitura e posa in opera di cavi di rete dati dati UTP cat 6A, per posa interna negli alloggi e fornitura e attestazione di prese dati UTP cat. 6A. 

34.2 Impianto di video sorveglianza

Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza composto da:

· Telecamere torret / bullet IP POE varifocal comprensivo di staffe di supporto, cablaggi e connessioni e ogni altro dispositivo necessario per l'opera completa.

· NVR con 2HD 4Tb, TCP/IP 1Gbs

· Cavi di rete dati UTP cat 6A, per posa interna e per posa esterna antiroditore

· Armadio rack dati con chiave per alloggiamento apparecchiature di rete, comprensivo di UPS, gruppo prese di alimentazione, patch panel e ogni altro accessorio necessario per l’opera completa

· Cartellonistica di segnalazione impianto e pratiche autorizzative


a corpo

........
.............

34.3 Videocitofonico

Fornitura e posa in opera di impianto completo videocitofonico a 2 fili Bticino Connesso classe100 Wifi completo di

:

· doppino twistato costituito cavo specifico per applicazioni videocitofoniche 2 fili a 2 conduttori twistati.Interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14). 

· alimentatore per impianti audio e video 2 FILI in custodia modulare 8 DIN. Alimentazione 230 Va.c. 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 1,2 A ed è protetto elettronicamente (senza fusibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. É un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV

· nodo audio video in custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. Permette di collegare fino a 4 dispositivi sorgente (posti esterni o telecamere) in ingresso e fino a 4 montanti video 2 fili in uscita. Il dispositivo deve essere abbinato all’alimentatore di impianto.

· interfaccia di appartamento in custodia modulare 4 DIN. Consente di interfacciare ad un montante 2 fili un impianto videocitofonico dedicato di appartamento con videocontrollo locale. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico di appositi configuratori.

· attuatore relè in custodia modulare 2 DIN. Consente di accendere luci, aprire cancelli ripetere la chiamata suonerie tipo badenia oppure comandare altri dispositivi dai videocitofoni. Portata contatti: 230 Vac - 6 A resistivi - 2 A induttivi. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico di appositi configuratori.

· derivatore di piano con 4 uscite. Consente di realizzare impianti videocitofonici 2 FILI con distribuzione del cablaggio a stella. Il dispositivo adatta automaticamente il segnale video. Le ridotte dimensioni consentono una collocazione anche all’interno della scatola da incasso.

· modulo audio video per la realizzazione di impianti video a colori 2 FILI. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3“ e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Regolazione telecamera sugli assi orizzontale e verticale di +/- 10°. Consente l’apertura di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva,chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico. Il modulo audiovideo può essere richiesto con telecamera di tipo grandangolare e/o in esecuzione night & day (art.351200)

· posto interno video connesso intercomunicante 2 fili / Wi-Fi vivavoce con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom sulla stessa o su diverse chiamate, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono a specifica App (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive)..
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34.4 Impianto TV

Fornitura e posa in opera di impianto completo di ricezione e trasmissione segnale TV-TVSat centralizzato con distribuzione indipendente ai singoli alloggi completo di antenna per segnale terrestre digitale, antenna parabolica satellitare, amplificatori, alimentatori, switch, centraline TV e di ogni accessorio necessario per l'opera completa. L'opera si intende completa di ogni lavorazione e materiale compreso il collegamento alle prese interne all'alloggio e le prese stesse.
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34.5 Impianto antintrusione

 

Fornitura e posa in opera di impianto completo di antintrusione per ogni alloggio con:

· Centrale Tecnoalarm Evolution, con collegamento di gestione remoto tramite APP 
· Sensore volumentrico a tripla tecnologia

· Sensore a contatto magnetico per serramenti

· Tastiera di programmazione digitale a parete

· Sirena interna 

· Sirena esterna

· Conduttori e accessori vari.
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· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

35 IMPIANTI VASCHE ACQUA
35.1 Accessori per il ricircolo dell’acqua in vasca

Fornitura e posa in opera accessori in ABS COLOR NERO per il ricircolo dell’acqua in vasca: 

· n° 2 pompe elettriche da 1,10 KW, 220/380 V;

· n° 5 bocchette di mandata Ø 1” ½ in piscina; 

· n° 3 skimmers sfioratori Ø 1” ½; 

· n° 2 bocchetta d’aspirazione - ASPIRAFANGO Ø 1” ½; 

· n° 4 prese di fondo Ø 1” ½. 

Sono comprese lei tubazioni per il collegamento vasca – impianto di filtrazione.
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35.2 Rivestimento vasche

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno con membrana Touch, effetto da definirsi, della ditta Piscine Castiglione;


mq

........
.............

35.3 Illuminazione

Fornitura e posa in opera di n° 3 fari subacquei con lampada bianca a 12 led.

Flusso luminoso nominale 1400 Lumen – 12VAC, compreso: corpo faro con nicchia a parete, cavo fino alla scatola di derivazione sul bordo piscina, scatola di derivazione, tubo flessibile per la protezione del cavo e trasformatore.

n°

........
.............

35.4 Impianto di filtrazione per piscina a skimmer
Fornitura e posa in opera di impianto di filtrazione per piscina 
Il ricircolo avviene tramite apposite feritoie in parete (skimmers), attraverso cui l’acqua viene aspirata, inviata ai filtri e reimmessa in vasca mediante apposite bocchette.

La fornitura comprende:

· n° 2 centraline Tech Line 2 per il monitoraggio e il dosaggio dei due parametri principali dell’acqua di piscina Redox e pH;
· n° 2 filtri, diametro 540 mm, in vetroresina, per sistema di scarico con candelotti filtranti con intagli da 2,5mm che permettono il passaggio dell’acqua ma non della sabbia. Letto filtrante con VETRO GRANULARE (0,4-0,8mm); non necessita di sostituzione periodica;

· n°2 prefiltri ad apertura rapida con cestello estraibile;
È compresa, inoltre, la fornitura e posa di tubazioni, valvole, raccordi, quadro elettrico a norme CEI, speciale valvola multivie per le principali operazioni del filtro e la fornitura e posa di n° 2 pozzetti prefabbricati per l’alloggio dei macchinari, della dimensione di 1.5x1.2m, h 1 m, completi di chiusini.

a corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
€
………….….….…

36 OPERE ESTERNE

36.1 Vasche di laminazione

Fornitura e posa di serbatoi corrugato da interro tipo NPI 10000 della ditta Rototec, completo di coperchio a ribalta, raccordi e condotte tra i diversi serbatoi di accumulo. Compreso lo scavo, il riempimento con materiale arido drenante, la formazione di chiusino costituito da telaio in acciaio zincato e lastra in travertino dello spessore di cm 4, dimensioni 80x80, controtelaio a murare in lamiera d’acciaio zincato, e ogni altra lavorazione necessaria a dare l’opera finita a regola d’arte.

n°
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36.2 Pozzi perdenti

Fornitura e posa di pozzi perdenti costituiti da anelli in calcestruzzo forati a bicchiere prefabbricati del diametro interno di 1.5 m, per una altezza complessiva di metri 4 da installarsi nei giardini privati.

È compresa la fornitura di tappo conico prefabbricato, chiusino, la sigillatura dei giunti e la posa di tessuto non tessuto drenante da porsi a rivestimento dei fori di percolamento. È compreso, inoltre, il riempimento in materiale arido drenate ed ogni altra lavorazione necessaria a dare l’opera completa a regola d’arte.


n°
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36.3 Pavimentazioni in beola Parcheggio esterno
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di beola, dim. 60x30, grigia, come da disegni allegati, con spessore di 6 cm e finiture diverse, fiammata, bocciardata e rigata da posarsi nell’area del parcheggio esterno. È compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e quant’altro necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.
Finitura fiammata
mq

........
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Finitura bocciardata
mq

........
.............
Finitura rigata
mq

........
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36.4 Pavimentazioni in beola percorsi pedonali

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di beola, dim. 60x120 per i percorsi privati e 60x150 per i percorsi comuni, grigia, come da disegni allegati, con spessore di 4 cm, finitura piano sega. È compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e quant’altro necessario a dare l’opera completa a regola d’arte.

mq
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36.5 Pavimentazione in ciottoli
Fornitura e posa su sottofondo in sabbia e cemento, di pavimentazione in ciottoli di fiume da carreggiata, da cm 6.

Compreso il letto di sabbia dello spessore di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei ciottoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure


mq

........
.............
36.6 Opere di giardinaggio

Sono incluse nell’appalto le opere di giardinaggio e l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura e stendimento di terra di coltura su tutte le zone a giardino, previste dai disegni di progetto.

In tale riempimento si dovrà tener conto dell’eventuale calo naturale e lo stesso dovrà avere di conseguenza uno spessore maggiore di circa il 15 %.

Tutte le zone esterne a verde, saranno sistemate come segue:

· tappeto verde all’inglese (semina mista); 

· piantumazione con essenze come da elaborati grafici.

Prima del riempimento di terra sopra precisato, l’Impresa avrà cura di collocare su tutte le superfici a solaio, uno strato di materiale drenante coperto del necessario tessuto non tessuto.

Dette zone a giardino dovranno essere dotate di un numero sufficiente di prese per idranti in modo da permettere l’innaffiamento di tutte le zone a verde, nonché di impianto di irrigazione automatico completo di rete, irrigatori, pozzetti e centraline.

Saranno costituiti pozzetti in muratura filtranti secondo i particolari forniti dalla DL.
36.6.1 Alberature parcheggio

Fornitura e posa di piante latifoglie con zolla della specie Prunus Amanogawa, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato

radicale ben sviluppato. Messe a dimora, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Circonferenza: 21 ÷ 25 cm;

n°
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36.6.2 Alberature giardini privati

Fornitura e posa di piante latifoglie con zolla della specie Populus Alba, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato

radicale ben sviluppato. Messe a dimora, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Circonferenza: 26 ÷ 30 cm;


n°

........
.............
36.6.3 Siepi

Fornitura e posa di siepe in Lauro Cerasus, altezza 100 cm. Messe a dimora, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 40 l/m, bagnatura con 30 l/m.


n°

........
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36.6.4 Rampicanti
Fornitura e posa di rampicante da posizionare nella fioriera posta a ridosso del muro di confine Est, in _______________, altezza 100 cm. Messa a dimora, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 40 l/m, bagnatura con 30 l/m.


n°

........
.............

36.7 Casellario postale

Fornitura e posa in opera di casellario postale modello EURO26F, versione 3, della ditta Ravasi, costituita da lamiera d’acciaio zincata e verniciata, feritoia protetta da pateletta in estruso di alluminio, portanome anti vandalismo e serratura di sicurezza. Bordi e profili rivestimento e copertura in alluminio ad alto spessore.
Il casellario sarà composto da 12 cassette della dimensione di 26x33 cm, profondità 11 cm, ed elemento in alluminio con scritta retroilluminate. Il casellario sarà montato su sostegno tubo quadrato con sezione 80x40 mm della stessa ditta.
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36.8 Locale rifiuti

Creazione di locale rifiuti costituito da setti in c.a., come da elaborati grafici allegati, dello spessore di cm 28 armati come da disegni esecutivi. Sulla faccia esterna dei setti dovranno essere create delle scanalature della profondità e larghezza di cm 3.

La pavimentazione e il rivestimento verticale, sino ad un’altezza di m 2, sarà realizzato con piastrelle in gres porcellanato, tipo Asiago della ditta Graniti Fiandre.
È compresa la creazione di canale di aerazione forzata per la ventilazione del locale, la realizzazione di scarico come da prescrizioni comunali, la posa e fornitura di punto di adduzione acqua e scarico a terra.

Le superfici esterne saranno finite con malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa tipo Mapefinisch, della ditta Mapei e successiva applicazione di Smalto sintetico brillante tipo Rubbol AZ, della ditta Sikkens dato a rullo e pennello.
Le superfici interne non rivestite in gres porcellanato, compreso l’intradosso della copertura, saranno ultimate con intonaco civile a base cementizia.

Sulla soletta di copertura in c.a. verrà posto uno strato di isolante in EPS, dello spessore di cm 10, al di sopra dovrà essere realizzato un massetto in malta cementizia dello spessore di cm 4 con i necessari arrotondamenti all’attacco con le superfici verticali per la successiva posa della guaina.
L’impermeabilizzazione sarà ottenuta con posa di doppia guaina bituminosa e la pavimentazione sarà realizzata con ciottoli di fiume da cm 4 posati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R.
È compresa, inoltre, la fornitura e posa di porta metallica in profilato normale a “T” ed a “Z” con telaio fisso e zanche da premurare, parte mobile composta da lamierino in acciaio nero spessore mm. 15/10, il tutto rafforzato con profili angolari, a chiusura ermetica, guarnizioni in gomma e dispositivo di bloccaggio in tre punti, manovrato da leva centrale e completa di traverse inferiori fisse. Gli infissi saranno idonei per installazione in esterno, a tenuta e finite con verniciatura a fuoco, complete di accessori.
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36.9 Locale cabina elettrica
Creazione di locale cabina elettrica costituito da setti in c.a., come da elaborati grafici allegati, dello spessore di cm 28 armati come da disegni esecutivi. Sulla faccia esterna dei setti dovranno essere create delle scanalature della profondità e larghezza di cm 3.

La pavimentazione sarà realizzata con piastrelle in gres porcellanato, tipo Asiago della ditta Graniti Fiandre.

Le superfici esterne saranno finite con malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa tipo Mapefinisch, della ditta Mapei e successiva applicazione di Smalto sintetico brillante tipo Rubbol AZ, della ditta Sikkens dato a rullo e pennello.
Le superfici interne compreso l’intradosso della copertura, saranno ultimate con intonaco civile a base cementizia.

Sulla soletta di copertura in c.a. verrà posto uno strato di isolante in EPS, dello spessore di cm 10, al di sopra dovrà essere realizzato un massetto in malta cementizia dello spessore di cm 4 con i necessari arrotondamenti all’attacco con le superfici verticali per la successiva posa della guaina.

L’impermeabilizzazione sarà ottenuta con posa di doppia guaina bituminosa e la pavimentazione sarà realizzata con ciottoli di fiume da cm 4 posati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R.

È compresa, inoltre, la fornitura e posa di porta metallica conforme alle prescrizione dell’Ente fornitore con telaio fisso e zanche da premurare, parte mobile.


a corpo

........
.............

· PREZZO COMPLESSIVO

· 
di quanto sopra, eseguito a regola d'arte
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�Pali?


�Fare riferimento alla Tav. 18 strut.


�Nella maggior parte dei casi il bidet e il wc sono su pareti contrapposte. Come facciamo?


�Nota per le Imprese: sospendere momentaneamente questa valutazione.


�Vedere campione


�Non prevederei docce più larghe di 90 cm.


�Mancano  le 2 stazioni di pompaggio


�specificare


�specificare


�specificare


�Nei seguenti sottocapitoli sono citati gli allegati, quali sono?


�I file pdf che abbiamo preparato e che devono essere allegati alla descrizione


�Marca e modello ?


�fatto


�NO!


�fatto


�Escluso ?


�fatto


�Applicazione per gestione da telefonino


�fatto
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