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	Da
	Roberto Felci

	Destinatario
	Teco+  (BO)

	Cort. Att. Sig.
	Andrea Talevi

	Data
	23/09/2024
	Pagine inviate inclusa la presente    2
	


(Per qualsiasi problema inerente alla trasmissione, si prega di telefonare)
Oggetto: Fiorini off.Navile Lotto n.2 (Studentato Campus)Bologna  

N.1 Serbatoi inerziale studiato per la doppia esigenza di stoccare acqua tecnologica sia calda che refrigerata. Coibentazione realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse 10 mm non smontabile + fibra di Poliestere da 100 mm smontabile. Rivestimento esternamente con mantello in PVC colorato.
Pressione massima d'esercizio: 6 bar.
Classificazione energetica in classe C
Temperatura da -10°a 95°
Capacità: 2000 lt (verticale)
Marca  FIORNI
Modello  VKG-HC 2000                                                   €   2.018,00    

                                                            LISTINO €  3.670,00
     
N.1 Serbatoi inerziale studiato per la doppia esigenza di stoccare acqua tecnologica sia calda che refrigerata. Coibentazione realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse 10 mm non smontabile + fibra di Poliestere da 100 mm smontabile. Rivestimento esternamente con mantello in PVC colorato.
Pressione massima d'esercizio: 6 bar.
Classificazione energetica in classe C
Temperatura da -10°a 95°
Capacità: 5000 lt (verticale)
Marca  FIORNI
Modello  VKG-HC 5000                                                     €   4.169,00   
                                                    LISTINO €  7.581,00                                                                                                     

N.1 Bollitore di  acqua calda sanitaria, completo di coibentazione
in Fibra di Poliestere da 100 mm, rivestimento esterno in PVC
colorato ed anodo sacrificale per il controllo delle correnti galvaniche.
Classe energetica C
Versione smaltatura in Bluetech con resine termoindurenti idoneo per acqua sanitaria.
Temperatura max. di esercizio :  80°C
Pressione max. :  6 bar
Con 2 Boccaporti
Completo di 2 serpentini in acciaio INOX 304 a fascio tubiero da
5 mq. cad.
Capacità :  3.000 lt (verticale)
Marca  FIORNI                                    
Mod. BOIL Custom Blue 3000 /2                                   €    6.666,00


                                                              LISTINO €  12.120,00


N.3 Bollitori di  acqua calda sanitaria, completo di coibentazione
in Fibra di Poliestere da 100 mm, rivestimento esterno in PVC
colorato ed anodo sacrificale per il controllo delle correnti galvaniche.
Classe energetica C
Versione smaltatura in Bluetech con resine termoindurenti idoneo per acqua sanitaria.
Temperatura max. di esercizio :  80°C
Pressione max. :  6 bar
Con 3 Boccaporti
Completo di 1 serpentino in acciaio INOX 304 a fascio tubiero da
4 mq. 1 serpentino in acciaio INOX 304 a fascio tubiero da
6 mq. e 1 serpentino in acciaio INOX 304 a fascio tubiero da 2 mq. 
Capacità :  3.000 lt (verticale)
Marca  FIORNI                                    
Mod. BOIL Custom Blue 3000 /3                                        €    7.951,00

 
                                                                LISTINO €  14.457,00


Prezzi netti  CADAUNO
Trasporto  € 700,00 netti totali bordo camion
Iva esclusa
Offerta valida 15 gg


                                                                                   Grazie saluti

	Co Ri Is  s.n.c.
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